|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABUĽKA DVERÍ - PÔVODNÉ REPASOVANÉ** | | | POČET | | | | | | SPOLU |
| POL. | ROZMER  mm | POPIS | **1.PP** | **1.NP** | **2.NP** | **3.NP** | **4.NP** | **5.NP** |  |
| **DP2A.L**  **DP2B.L**  **DP2C.L** | 650 x 2000 | DVERNÉ KRÍDLO pôvodné ľavé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah  A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč  B: kľučka so štítom s WC zámkom  C: kľučka so štítom na cylindrický zámok |  |  | 1  -  1 | 1  -  1 | 1  -  - | 1  -  - | **4**  **-**  **2** |
| **DP2A.P**  **DP2B.P**  **DP2C.P** | 650 x 2000 | DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah  A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč  B: kľučka so štítom s WC zámkom  C: kľučka so štítom na cylindrický zámok |  |  | 1  -  - | 1  -  - | 1  -  1 | 1  -  - | **4**  **-**  **1** |
| **DP3A.L**  **DP3B.L**  **DP3C.L** | 800 x 2000 | DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah  A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč  B: kľučka so štítom s WC zámkom  C: kľučka so štítom na cylindrický zámok |  | 1  -  - |  |  |  |  | **1**  **-**  **-** |
| **DP3A.P**  **DP3B.P**  **DP3C.P** | 800 x 2000 | DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah  A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč  B: kľučka so štítom s WC zámkom  C: kľučka so štítom na cylindrický zámok |  | 1  -  - |  |  |  |  | **1**  **-**  **-** |

POZNÁMKA:

Na vstupných dverách vedúcich z chodbových priestorov do predsienok budú namontované samozatvárače.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABUĽKA DVERÍ - NOVÉ** | | | POČET | | | | | | SPOLU |
| POL. | ROZMER mm | POPIS | **1.PP** | **1.NP** | **2.NP** | **3.NP** | **4.NP** | **5.NP** |  |
| **D3A.L**  **D3B.L**  **D3C.L** | 650 x 2000 | DVERNÉ KRÍDLO ľavé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu  A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč  B: kľučka so štítom s WC zámkom  C: kľučka so štítom na cylindrický zámok |  | 1  -  - |  |  |  | 1  -  - | **2**  **-**  **-** |
| **D3A.P**  **D3B.P**  **D3C.P** | 650 x 2000 | DVERNÉ KRÍDLO pravé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu  A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč  B: kľučka so štítom s WC zámkom  C: kľučka so štítom na cylindrický zámok |  | 1  -  - | 2  -  - | 2  -  - | 2  -  - | 1  -  - | **8**  **-**  **-** |

POZNÁMKA:

Na vstupných dverách vedúcich z chodbových priestorov do predsienok WC budú namontované samozatvárače.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABUĽKA SVETLÍKY - PÔVODNÉ REPASOVANÉ** | | | POČET | | | | | | SPOLU |
| POL. | ROZMER  mm | POPIS | **1.PP** | **1.NP** | **2.NP** | **3.NP** | **4.NP** | **5.NP** |  |
| **SV.1** | 770 x 1030 | RÁM, LIŠTOVANIE svetlíka pôvodné repasované, náter RAL9003  VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | **11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABUĽKA VYKUROVACIE TELESÁ** | | | POČET | | | | | | SPOLU |
| POL. | ROZMER  mm | POPIS | **1.PP** | **1.NP** | **2.NP** | **3.NP** | **4.NP** | **5.NP** |  |
| **R.1** | 850 x 580 | RADIÁTOR pôvodný liatinový repasovaný, náter RAL9003. Radiátory v nových pozíciách budú doplnené zrušenými.  Termostatická hlavica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **10** |
| **R.2** | 625 x 125 | Infražiarič | - |  |  |  |  |  | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABUĽKA PRVKY** | | | POČET SPOLU |
| POL. | NÁZOV | POPIS/ ROZMER  mm |
| **01** | UMÝVADLO | Biele glazované keramické umývadlo, v pôdorysnom priemete obdĺžnikové so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 600 x 370mm a vnútornými rozmermi 540x225 mm. V strede je jeden otvor pre stojankovú batériu, pod ktorým je kruhový otvor pre prepad vody. | **12** |
| **02** | MONTÁŽNY PRVOK PRE UMÝVADLO | Pre montáž umývadla do inštalačnej predsteny rozmeru 500 x 900 (+200)mm, hĺbka 70mm. | **4** |
| **03** | STOJANKOVÁ BATÉRIA | Stojanková batéria infrasenzorová zmiešavacia s napájaním na 230V. Pochrómované telo batérie je vysoké 127mm, dĺžka ramienka je 134mm. | **12** |
| **04** | ZÁVESNÉ WC | Biela glazovaná keramická závesná misa, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s redukovanou dĺžkou s hlbokým splachovaním s vonkajším rozmerom 350 x 485mm. Sedátko je biele plastové. | **27** |
| **05** | MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC | Systémový montážny prvok pre závesné WC s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 500 x 1120 (+200)mm, hĺbka 120mm. | **27** |
| **06** | OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE WC | Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 246 x 164mm. Tvar oboch splachovacích ovládacích prvkov (na veľké a malé spláchnutie) je kruhový, prvky sú umiestnené približne v spodnej tretine obdĺžnika vedľa seba. | **27** |
| **07** | PISOÁR | Biely glazovaný keramický pisoár s automatickým splachovaním napájaním na 230V. Tvar pisoára je, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 320 x 580mm a hĺbkou (od steny) 300mm. | **15** |
| **08** | STIENKA MEDZI PISOÁRMI | Biela glazovaná keramická stienka kotvená do steny. Tvar stienky je, v bočnom priemete, obdĺžnikový s jemne zbiehavými plochami, s rozmermi 705 x 400mm. Pôdorysný tvar je lichobežníkový, rozmer je pri stene 80mm, na konci 40mm. | **14** |
| **09** | VÝLEVKA | Biela glazovaná výlevka, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 400 x 490mm. Mriežka je nerezová sklopná. Výlevka bude osadená na montážnom prvku pre výlevku. | **3** |
| **10** | MONTÁŽNY PRVOK PRE VÝLEVKU | Systémový montážny prvok pre výlevku s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 525 x 1460 (+200) mm, hĺbka 155mm. | **3** |
| **11** | OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE VÝLEVKU | Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 250 x 160mm. Splachovacie ovládacie prvky (na veľké a malé spláchnutie) spoločne tvoria kruh. | **3** |
| **12** | BATÉRIA NÁSTENNÁ | Nástenná batéria páková zmiešavacia, s otočným ramenom, s rozstupom pripojenia 150mm. Pochrómované telo batérie, dĺžka od steny po os výtoku z ramienka je 226mm. | **3** |
| **23** | KRYT VETRANIA | Tanierový ventil - oceľový kruhový biely priemeru 150mm. | **14** |
| **25** | SUŠIČ RÚK | Biele teleso sušiča s vonkajším rozmerom 280 x 355 x 139mm s kovovolesklým výfukom teplého vzduchu umiestneným v ľavom dolnom rohu. | **10** |
| **26** | DÁVKOVAČ TOALETNÉHO PAPIERA | Biele valcové teleso s priemerom 250mm s hĺbkou 125mm z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom. | **27** |
| **27** | DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA | Tvar dávkovača je hranol so zrazenými, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 128x275mm s hĺbkou 100mm, s centrálnym tlačidlom. | **12** |
| **28** | HYGIENICKÝ KÔŠ | Biele valcové teleso z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom s kovovolesklým šliapadlom, objem20l. | **10** |
| **29** | TOALETNÁ KEFA | Kónická miska z bieleho plastu, kefa z bieleho plastu. | **27** |
| **30** | ZRKADLO | Zrkadlo rozmeru 600x800mm s jemne fazetovanými hranami nalepené na obklad obojstrannou zrkadlovou páskou. Zrkadlo bude umiestnené na stred umývadla. | **12** |
| **31** | OZNAČNIE DVERÍ | Kruhový terčík z nehrdzavejúcej ocele s potlačou piktogramov v antracitovej farbe | **10** |
| **32** | KĽUČKA BEZ OTVORU | Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, bez otvoru na kľúč | **20** |
| **34** | KĽUČKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKOM | Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, s otvorom na cylindrický zámok | **3** |
| **35** | SAMOZATVÁRAČ | Samozatvárač ramienkový strieborný, rozmery telesa (bez ramena) 50 x 177 x 39mm | **10** |
| **36** | DORAZ DVERÍ NA STENU | Doraz dverí na stenu strieborný s gumenou koncovkou, rozmery ⌖16 x 90 mm, príruba⌖30mm | **4** |
| **37** | SANITÁRNE PRIEČKY | Sanitárne priečky sú z DTD hr.30mm s laminovaným povrchom vo farebnosti „jasná šedá“ v ABS hranami v identickej farbe. Plocha pevných častí priečky a dverí je v jednej rovine. Horné uchytenie je do priebežnej lišty, ktorá je uchytená medzi murované priečky alebo zdvojený okenný rám. | **27 KABÍN** |
| **38** | **S1** SVIETIDLO LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ | Svietidlo zapustené ⌖160mm, rámik biela farba, zdroj LED 2200lm 18W 3000K 110° BI | **28** |
| **39** | **S3** SVIETIDLO LED DOWNLIGHT PRISADENÉ | Svietidlo prisadené ⌖290mm, telo biela farba, zdroj LED 1300lm 18W 3000K | **3** |
| **40** | **S4** SVIETIDLO LED LÍNIA 1200MM | Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W | **9** |
| **41** | **S5** SVIETIDLO LED LÍNIA 1500MM | Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W | **2** |
| **42** | **S2** SVIETIDLO LED LÍNIA 2600MM | Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 60W | **8** |
| **44** | VYPÍNAČ | Biely matný štvorcový | **23** |
| **46** | SIFÓN UMÝVALOVÝ | Umývadlový mosadzný pochrómovaný sifón jednoduchých valcových tvarov. | **27** |

V Bratislave 10.2019 Autori: Peter Daniel, Michal Hronský, Dušan Kočlík