|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Věcná specifikace předmětu zakázky**:

Předpokládané parametry.

Samostatný ohřev vody- min 80°C, dostačující max. teplota 130°C

Dostatečná čistící síla – min 6 kg/cm2

Nádoba na čistící prostředky min 15l

Min. časový provoz bez přerušení 5 h.

Nádrž PHM pro 5 h práce

Délka hadice min. 25m

Včetně čistící hlavice na betonové plochy s rotačními tryskami

Vlastní pojezdová kolečka

Úchyty pro přepravu VZV

Max hmotnost 200 kg.

**Dodání zboží do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy**