**Opis predmetu zákazky k výzve č. 7 v rámci DNS**

**Technická špecifikácia**

**Z dôvodu kompatibility so súčasnou infraštruktúrou sú potrebné zariadenia:**

**ENTRUST nShield Solo XC Mid F3 + Solo Premium Support 5y**

**Záruka**:

Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu 5 rokov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy do NBD.

**Počet kusov**: 4

Požadujeme konkrétne zariadenie z dôvodu kompatibility a vzájomnej komunikácie s už existujúcimi zariadeniami Thales nShield 6000+ F3 v bežiacom prostredí eZdravie. V tomto prostredí nie je možne meniť zariadenia bez zásadnej zmeny architektúry prostredia, čo by prinieslo mimoriadne vysoké investície.

**22. IBM - 146GB 15000RPM SAS 6GBPS 2.5INCH SFF GEN2 HOT SWAP HARD DRIVE WITH TRAY (90Y8927)**

FRU: 90Y8927  
PRODUCT DESCRIPTION : IBM - HARD DRIVE - 146 GB - SAS 6GB/S  
TYPE : HARD DRIVE - HOT – SWAP  
CAPACITY : 146 GB  
FORM FACTOR : 2.5  
INTERFACE : SAS 6GB/S  
SPINDLE SPEED : 15000 RPM

COMPATIBILITY :   
BLADECENTER HS23 7875 (2.5),X3100 M5 (2.5),X3300 M4 (2.5),X3500 M4 (2.5),X3530 M4 (2.5),X3550 M4 (2.5),X3650 M4 (2.5),X3650 M4 HD (2.5)

**Záruka**:

Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu min. 6 mesiacov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy do NBD. Disky v prípade poruchy zostávajú vo vlastníctve objednávateľa.

**Počet: 10 ks**

**24. IBM - 300GB 10000RPM SAS 6GBPS 2.5INCH GEN2 HOT SWAP HARD DRIVE WITH TRAY (90Y8878)**

FRU: 90Y8878  
PRODUCT DESCRIPTION : IBM - HARD DRIVE - 300 GB - SAS 6GB/S  
TYPE : HARD DRIVE - HOT – SWAP  
CAPACITY : 300 GB  
FORM FACTOR : 2.5  
INTERFACE : SAS 6GB/S  
SPINDLE SPEED : 10000 RPM

COMPATIBILITY :   
BLADECENTER HS23 7875 (2.5),X3100 M5 (2.5),X3300 M4 (2.5),X3500 M4 (2.5),X3530 M4 (2.5),X3550 M4 (2.5),X3650 M4 (2.5),X3650 M4 HD (2.5)

**Záruka**:

Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu min. 6 mesiacov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy do NBD. Disky v prípade poruchy zostávajú vo vlastníctve objednávateľa.

**Počet: 10 ks**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať kompatibilnú náhradu **určenú výrobcom zariadení,** v prípade EOL výrobku. Je však nutné uviesť presný názov zariadenia, okrem položky č. 4 viz zdôvodnenie.

Pri položke č. 4 verejný obstarávateľ požaduje konkrétne zariadenie.

Verejný obstarávateľ požaduje

* dodať predmet zákazky do miesta plnenia,
* dodať nové, nepoužité zariadenia,
* zlikvidovať obalový materiál na vlastné náklady.