**REJESTR ZMIAN SPECYFIAKCJI TECHNICZNEJ**

**ZADANIE 2 – Dostawa urządzeń do projekcji i wizualizacji**

|  |
| --- |
| II – Monitor interaktywny |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktualny zapis specyfikacji widoczny w ogłoszeniu o zamówieniu***link do ogłoszenia:* [*http://bip.piekary.pl/?a=43698*](http://bip.piekary.pl/?a=43698)**„JEST”** | **Zmieniany (konsultowany z IZ RPO WSL) zapis specyfikacji** **„POWINNO BYĆ”** |
| Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| B. parametry ekranu  | - (1)hartowana szyba-(2) powłoka matowa, antyrefleksyjna- (3)powłoka niwelująca zabrudzenia na szkle hartowanym-(4) rodzaj podświetlenia: LED- (5)przekątna ekranu min. 65 cala-(6) ekran panoramiczny min. 16:9-(7) rozdzielczość min. 3840 x 2160-(8) kąt widzenia 178 stopni- liczba wyświetlanych kolorów min. 1,07 mld- (9)jasność min. 370 cd/m2- (10)kontrast min. 4000:1-(11) czujnik dotyku: podczerwień- (12)liczba punktów dotyku min. 20**- (13) dokładność min. 1 mm**- (14)metoda obsługi: rysik, palec | B. parametry ekranu  | - (1)hartowana szyba-(2) powłoka matowa, antyrefleksyjna-(3) powłoka niwelująca zabrudzenia na szkle hartowanym-(4) rodzaj podświetlenia: LED- (5)przekątna ekranu min. 65 cala- (6)ekran panoramiczny min. 16:9-(7) rozdzielczość min. 3840 x 2160- (8)kąt widzenia 178 stopni- liczba wyświetlanych kolorów min. 1,07 mld- (9)jasność min. 370 cd/m2-(10) kontrast min. 4000:1-(11) czujnik dotyku: podczerwień- (12)liczba punktów dotyku min. 20**-(13) USUNIĘTO**- (14)metoda obsługi: rysik, palec |
| C. Wydajność | **- (1)wbudowany mikroprocesor min. cztery rdzenie 1,4 GHz****- (2)wbudowany procesor graficzny min. sześć rdzeni 600 MHz**- (3)pamięć RAM min. 2GB-(4) pamięć ROM min. 8GB | C. Wydajność | **- (1) USUNIĘTO****- (2) USUNIĘTO**- (3)pamięć RAM min. 2GB-(4) pamięć ROM min. 8GB |
| D. Typy gniazd | -(1) min**. 2 x** **HDMI 2.0** wejście-(2) min. 2 x HDMI 1.4 wejście-(3) min. 1 x DisplayPort wejście-(4) min. 1 x HDMI wyjście- (5)min**. 5 x USB (Touch)**-(6) min. **4 x USB**- (7)min. 2 x RJ45 (wejście/wyjscie)**- (8)min. 1 x wejście na karty SD** | D. Typy gniazd | - (1)min. **3 x HDMI** wejście **- (2**) **USUNIĘTO**-(3) min. 1 x DisplayPort wejście- (4)min. 1 x HDMI wyjście- (5)min. **4 x USB (Touch)**- (6)min **3 x USB**-(7)min. 2 x RJ45 (wejście/wyjście)**- (8) USUNIĘTO** |
| E. Karta sieciowa | -(1) wbudowana karta bezprzewodowa **Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac**-(2) wbudowana karta przewodowa z gniazdami RJ45 | E. Karta sieciowa | -(1) wbudowana karta bezprzewodowa **Wi-Fi** -(2) wbudowana karta przewodowa z gniazdami RJ45 |
| F. Obsługiwane formaty audio/video | - (1)obrazy: JPEG, BMP, PNG-(2) video: **MPEG1**, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, **RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, FLV**- (3) audio: MP3, M4A, ACC | F. Obsługiwane formaty audio/video | - (1)obrazy: JPEG, BMP, PNG-(2) video: MPEG2, MPEG4, H.264, H.265**-** (3) audio: MP3, M4A, ACC |