**Restaurování kamenných váz**

**Hrad Znojmo**

**Cenová nabídka-návrh restaurátorských prací**

**1. restaurování kamenných váz s podstavci (mušlový vápenec), 2ks**

 Jedná se o dvě zdobné vázy, které jsou umístěny na sloupcích hradního mostu.

 ****

 Postup prací:

* Stavba lešení
* Zjištění stávajícího stavu váz (prasklý krček vázy)
* Mechanické čištění (špachtle, dláta)
* Odstranění organických náletových depozitů
* Použití čistící pasty a biocidních přípravků vhodných k restaurování
* Mytí mírně tlakovou vodou
* Konsolidace kamene
* Armování nerezovou armaturou
* Doplnění umělým probarveným kamenem
* Modelace + napodobení struktury kamene
* Závěrečná patina doplňků
* Použití biocidního preventivního přípravku
* Závěrečný hydrofobní nátěr
* Závěrečná restaurátorská zpráva + fotodokumentace

 **Cena..................................................................................... ,-Kč bez DPH**

**2. oprava kamenných pískovcových váz s podstavci, 6ks**

 **+ madla zídky cca 14bm**

 Jedná se o kopie vápencových váz (pískovec) s e zděnými podstavci a madla zděné zídky.

 Nacházejí se na nádvoří hradu, při vstupu do hradního parku.

 

 Postup prací:

* Odstranění náletových depozitů
* Odstranění degradovaných částí
* Mytí tlakovou vodou
* Zjištění stavu kamenných váz a jejich oprava
* Doplnění chybějících částí na podstavcích a madlech zídky
* Barevné sjednocení doplňků
* Použití preventivních biocidních přípravků
* Závěrečná hydrofobizace

  **Cena ....................................................................................... ,-Kč bez DPH**

 **Cena celkem...........................................................,-Kč bez DPH**