Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č. ):

Názov zadávateľa:

Sídlo zadávateľa:

IČO zadávateľa:

**Logický celok č. 1 - Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Logický celok č. 1 - Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov**  **Logický celok č. 1 : Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov**  Základ | **Základný stroj – automatická baliaca linka:** | | |  |
| **Výrobca:** |  | |
| **Typové označenie:** |  | |
| Typ balenia | Vankúšové – TYP A |  |
| Hmotnosť produktu min.-max. | 15-125g |  |
| Šírka: min.-max. | 145-230mm |  |
| Dĺžka: min.-max. | 170-410mm |  |
| Typ kartónov | TRAY |  |
| Dĺžka: min.-max. | 230 – 580mm |  |
| Šírka: min.-max. | 140 – 380mm |  |
| Výška: min.-max. | 150 – 320mm |  |
| Min. výška dopravníkov: | 500 mm |  |
| Kapacita sáčkov: | 50-120 BPM |  |
| Kapacita kartónov: | 5-12/min |  |
| Hlučnosť: | Max. 80 dB |  |
| **Zariadenie na kontrolu sáčkov (SEAL TESTER):** | | |  |
| **Výrobca:** |  | |
| **Typové označenie:** |  | |
| Typ sáčkov: | Vankúšové – TYP A |  |
| Hmotnosť produktu min.-max.: | 15-125g |  |
| Šírka: min. – max. | 145- 230 mm |  |
| Vhodná na potravinárske účely: | ÁNO |  |
| Kapacita sáčkov: | 50-120 BPM |  |
| Hlučnosť: | Max. 80 dB |  |
| **Zariadenie na formovanie a zatváranie kartónov :** | | |  |
| **Výrobca:** |  | |
| **Typové označenie:** |  | |
| Rýchlosť výroby krabice: | V závislosti od veľkosti max 16 krabíc/min. |  |
| Min. veľkosť krabíc: | 200x145x60 mm |  |
| Max. veľkosť krabíc: | 600x400x360 mm |  |
| Lepiaca technika: | Štvorbodová |  |
| Programovateľné robotické ovládanie: | ÁNO |  |
| Nastaviteľný jazyk: | Viac jazykov |  |
| Prednastavený program: | Min. 50 |  |
| Elektronická sieť: | 230 V 50 Hz |  |
| **Ďalšie vlastnosti pre komplexnú robotickú linku na balenie výrobkov do kartónov:** | | |  |
| **Výrobca:** |  | |
| **Typové označenie:** |  | |
| Sieťové pripojenie | ÁNO |  |
| Kompatibilita jednotlivých zariadení | ÁNO |  |
| Kompatibilita s externým softvérom na zber a analýzu údajov | ÁNO |  |
| **Cena spolu v EUR bez DPH** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku**  Základ  **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku**  Základ | **Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku** | | **Cena v EUR bez DPH** |
| **Dodanie na miesto realizácie** | **Dodanie na miesto realizácie** logického celku, t.j. dodanie do miesta premiestnenie logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa. |  |
| **Osadenie logického celku (zariadenia)** | Osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača. |  |
| **Zapojenie logického celku (zariadenia)** | Zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku. |  |
| **Cena spolu v EUR bez DPH** | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označenie** | | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Počet kusov** | **Cena spolu v EUR bez DPH** |
| **Logický celok č. 1 - Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov vrátane súčastí** | Základný stroj - Automatická baliaca linka: |  |  |  |
| Základný stroj - Zariadenie na kontrolu sáčkov (SEAL TESTER): |  |  |  |
| Základný stroj - Zariadenie na formovanie a zatváranie kartónov: |  |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku: |  |  |  |
| **Cena spolu za celý logický celok v EUR bez DPH:** | | | |  |
| **DPH 20%:** | | | |  |
| **Cena spolu za celý logický celok v EUR vrátane DPH:** | | | |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača