**Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov zákazky: | **Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy** |
| Obstarávateľ: | Ing. Jozef Cipro TAWISídlo: Jána A. Komenského 1333/24, 071 01 MichalovceIČO: 33169641 |

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje uchádzača** |
| Obchodné meno uchádzača |  |
| Sídlo uchádzača |  |
| IČO uchádzača |  |
| Telefón a email uchádzača |  |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia predmetu zákazky:** |
|
| P. č.  | Položka | Parameter |
| 1. | Automat bude slúžiť na predaj produktu - za studena lisovaných, šetrne pasterizovaných 100% ovocno/ zeleninových štiav, ktoré vyrába objednávateľ. | - |
| 2. | Balenie naskladneného produktu – nerezové keg sudy o objeme 20 litrov s narážacou hlavou typ Kombi, Flach. | Max. rozmery sudu – priemer 235 mm, výška 570 mm, váha do 6 kg - prázdny |
| 3. | Prevádzkový tlak | Max. 1 Mpaštandardný: 0,2-0,5 Mpa |
| 4.  | Umiestnenie v interiéri | - |
| 5. | Vonkajšie rozmery | Max. výška 197 cm, šírka 150 cm, hĺbka 75 cm |
| 6. | Prevádzkové napätie – 220 V | - |
| 7. | Vnútorný priestor pre uloženie predávaného produktu – zabezpečené riadené chladenie teplôt | 2-12 st. C |
| 8. | Kapacita | Max. 6 balení |
| 9. | Požiadavky na prevádzkové médium – potravinársky plyn balený v tlakových fľašiach o objeme | Min. 33 l |
| 10. | Hygiena – vykonávanie automatickej ako aj manuálnej sanifikácie s dodržaním hygienických štandardov stanovených pre ovocné šťavy | - |
| 11. | Zásobník pohárov – pre dva rozdielne objemy – 0,2 l a 0,3 l s minimálnou kapacitou zásobníka pre 300 pohárov pre každý objem | - |
| 12. | Obsluha klientska * informačno/komunikačný kanál s klientom prostredníctvom displaya – dva režimy – obslužný a reklama
* ovládanie výberu klientom prostredníctvom manuálnych tlačidiel
* výdaj nápoja do papierového pohára dvoch rozličných objemov – 0,2 l, 0,3 l
* možnosť platby – hotovosť (mince), platobná karta, osobná kreditná karta
 | Min. požiadavka na rozmer uhlopriečky displaya 15“ |
| 13. | Obsluha servisná* nastavovanie teploty chladenia
* nastavovanie objemu výdaja
* nastavovanie intervalu sanifikácie
* nastavovanie ceny nápoja
 | - |
| 14. | Telemetria* hlásenie stav/spotreba nápojov
* hlásenie stav/spotreba kreditov v prípade osobných kreditných kariet
* hlásenie stav/spotreba sanifikácie
* hlásenie stav/spotreba pohárov
* hlásenie stav porucha
* (všetky hlásenia zabezpečované priamo v automate a zdieľané na vzdialený velín prostredníctvom wifi, gsm brána a pod.)
 | - |
| Zariadenie **spĺňa\*/nespĺňa\*** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia (\* *Prečiarknite, čo sa vás netýka*) |

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom v € bez DPH:** |
| Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy |  | 15 |  |
| **CENA CELKOM v EUR bez DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\*/nie\* je platcom DPH.** (\* *Prečiarknite, čo sa vás netýka*)

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |