**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Výroba regionálnych kulinárskych špecialít** |
| ***Názov zákazky:*** | **Remeselná pekáreň** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Boonex, s.r.o.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

| **Požadované parametre :** | | | | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť 1: Elektrická etážová pec - 3 etáže:** | | | | |
| 1 | | Jedna etáž na teplotu do 350°C | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | | Kapacita 1 etáže: 4x plech 400x600 | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 3 | | Zaparovanie každej etáže | | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | | Kysiareň -kapacita min.20 plechov | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
|  | | **Digitálne vybavenie pece:** | |  |
| 5 | | Možnosť ovládania pece digitálne nastavenie programov pečenia | | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | | Regulácia teploty v každej časti etáží | | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | | Automatické hlásenie poruchy | | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 2 : Stop kysiareň fermentačná komora :** | | | | |
| 8 | | Veľkosť plechov 600x 400mm | | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | | Rozsah teplôt: -20 C + 35°C | | spĺňa/nespĺňa |
| 10 | | Počet plechov v skrini 20ks 600 x 400mm | | spĺňa/nespĺňa |
| 11 | | Automaticky systém zvlhčovania komory | | spĺňa/nespĺňa |
| 12 | | Digitálne ovládanie cez LCD displej | | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 3: Špirálový hnetač s pevnou diežou:** | | | | |
| 13 | | Spracovanie všetkých druhov ciest | | spĺňa/nespĺňa |
| 14 | | Samostatné motory zvlášť pre diežu a špirálu, reverzný chod dieže | | spĺňa/nespĺňa |
| 15 | | Kapacita cesta min 5- max 35 | | spĺňa/nespĺňa |
| 16 | | Objem dieže: 50 litrov | | spĺňa/nespĺňa |
| 17 | | 2 rýchlostná špirála | | spĺňa/nespĺňa |
| 18 | | 2 časovače | | spĺňa/nespĺňa |
| **Časť 4: Deliaci stroj s vyguľovaním:** | | | | |
| 19 | Automatické lisovanie a delenie cesta | | spĺňa/nespĺňa | |
| 20 | LCD ovládanie a displej | | spĺňa/nespĺňa | |
| 21 | Vyguľovanie pomocou páky | | spĺňa/nespĺňa | |
| 22 | Počet klonkov delenia 30 ks | | spĺňa/nespĺňa | |
| 23 | Gramáž: 40-135gr | | spĺňa/nespĺňa | |
| 24 | Výkon: 5200-5500 ks/hod | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter | |
| **Časť 5: Rohlíkový stroj:** | | | | |
| 25 | Šírka valcov: 600mm | | spĺňa/nespĺňa | |
| **Časť 6: Rozvaľovač cesta:** | | | | |
| 26 | Samostatne stojací model rozvaľovača | | spĺňa/nespĺňa | |
| 27 | Manuálne ovládanie hrúbky cesta pákou | | spĺňa/nespĺňa | |
| 28 | Šírka pásov: min 450mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter | |
| 29 | Dĺžka ramena: min 1000mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter | |
| 30 | Otvor valcov: 0,2 - 50mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter | |
| 31 | Rýchlosť pásov min 30 m/min | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter | |
| **Časť 7: Rezačka chleba** | | | | |
| **Časť 8: Vozík na odkladanie chlebov a manipuláciu s pečivom** | | | | |
| 32 | Min 15 plechov 600x400mm | | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter | |
| **Časť 9: Teplovzdušná pec:** | | | | |
| 33 | Pečenie najdelikatnejších cukrárenských a pekárenských výrobkov | | spĺňa/nespĺňa | |
| 34 | 10 plechov 600x400mm | | spĺňa/nespĺňa | |
| 35 | Nastaviteľná doba pečenia | | spĺňa/nespĺňa | |
| 36 | Teplota od 50-260°C | | spĺňa/nespĺňa | |
| 37 | Uloženie programov pečenia | | spĺňa/nespĺňa | |
| 38 | Nastavenie vlhkosti | | spĺňa/nespĺňa | |
| **Časť 10: Váhy stolové 2 ks** | | | | |
| 39 | Vodeodolná a vhodná do prašného náročného prostredia | | spĺňa/nespĺňa | |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka spolu:** | |
| **Cena v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)