**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Obstaranie samochodného postrekovača“** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej, pošta Baka, 930 04 Jurová, IČO: 00 191 493 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Samochodný postrekovač** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Motor: | | | |
|  | Objem motora | - | Uveďte parameter: |
|  | Počet valcov | **min.6** | Uveďte parameter: |
|  | Výkon | **min. 210 HP** | Uveďte parameter: |
|  | Chladenie | Vodou |  |
| Prevodovka: | | | |
|  | Prevodovka | Hydrostatická |  |
|  | Maximálna rýchlosť | 40 km/h | Uveďte parameter: |
|  | Riadenie | všetkých štyroch kolies ( aj krabí chod) |  |
|  | Rýchlostné rozsahy | min 3 | Uveďte parameter: |
| Vlastnosti a pracovné nástroje: | | | |
|  | Pracovný záber | 24 m | Uveďte parameter: |
|  | Objem nádrže | Min. 4000 l | Uveďte parameter: |
|  | Nádrž | UV odolná PE samonosná |  |
|  | Objem nádrže na riedenie | Min. 400 l (vnutorné i vonkašie použitie) | Uveďte parameter: |
|  | Výkonné čerpadlo zabezpečujúce rýchle plnenie systému | min. 290 litrov/min | Uveďte parameter: |
|  | Elektronická regulácia postrekových sekcií palubným počítačom | Áno |  |
|  | elektronický hladinoznak | Áno |  |
|  | Ovládanie ramien | elektrohydraulické |  |
|  | Štandardné trysky, protiúletové trysky, Damovacie trysky | Áno |  |
|  | Nerezové rozvody s držiakmi dýz | Áno |  |
|  | 4 súpravy dýz | Áno | Uveďte parameter: |
|  | Aplikačný rozsah | Min. 100 l – Max. 450 l | Uveďte parameter: |
|  | Zabezpečenie filtrácie aplikovanej látky (filtre v dopravnom systéme) | Áno |  |
|  | Plynulá zmena dávky | Áno |  |
|  | Počet sekcií | Min. 12 | Uveďte parameter: |
|  | Stála cirkulácia v postrekových ramenách | Áno |  |
|  | Senzory na ultrazvukové snímanie výšky ramena | **Min. 2 ks** | Uveďte parameter: |
| Podvozok / Nápravy | | | |
| 31. | Variabilná svetlá výška podvozku v rozsahu | Min. 1,25 m – Max. 2,0 m | Uveďte parameter: |
|  | Rám z vysokoťažnej ocele | Áno |  |
|  | Pneumatiky (rozmer) | Áno | Uveďte parameter: |
|  | Riaditeľná predná aj zadná náprava | Áno |  |
|  | pruženie podvozku | Pneumatické |  |
|  | Rozchod podvozku mechanicky | 2,25 m | Uveďte parameter: |
| Kabína | | | |
|  | Panoramatická kabína | Áno |  |
|  | Posuvné odpružené a výškovo nastaviteľné sedadlo s operadlom | Áno |  |
|  | Sedadlo pre spolujazdca | Áno |  |
|  | Elektricky nastaviteľné a vyhrievané zrkadlá | Áno |  |
|  | Multifunkčný joystick s riadením funkcií postreku | Áno |  |
|  | Bezpečnostná kabína podľa normalizácie | Áno |  |
| Asistenčné systémy, systémy správy dát a systémy riadenia | | | |
|  | Komerčná navigácia, Neplatený signál | Áno |  |
|  | Veľký ovládací dotykový monitor | (maximálny podľa ponuky výrobcu) | Uveďte parameter: |
|  | Možnosť čítania aplikačných máp | Áno |  |
|  | Vypínanie- zapínanie postrekových sekcií podľa zón aplikačnej mapy | Áno |  |
|  | Možnosť reportu aplikácie do PC | Áno |  |
| Osvetlenie a bezpečnostné prvky | | | |
|  | Pracovné svetlomety | LED v predu aj vzadu |  |
|  | Maják | Áno |  |
|  | prídavné osvetlenie | na ramenách LED |  |
| Rozmery, váha, vlastnosti stroja: | | | |
|  | Výška | max. 4 metre | Uveďte parameter: |
|  | Šírka | - | Uveďte parameter: |
|  | Dĺžka | - | Uveďte parameter: |
|  | Pohotovostná hmotnosť | - | Uveďte parameter: |
|  | Maximálne zaťaženie: | - | Uveďte parameter: |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € bez DPH:** |
| **Samochodný postrekovač** |  |
| **Typové označenie:** | |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu uchádzača:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |