**Tanierové brány**

|  |
| --- |
| **Tanierové brány – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| pripojenie za traktor do trojbodového závesu min. kat. II | Vyberte položku. |
| pracovný záber min. 3,00 m |  |
| prepravná šírka max. 3,20 m |  |
| pracovná hĺbka min. 1 a max. 15 cm |  |
| potrebný výkon traktora min. 60 kW |  |
| počet diskov min. 20 ks |  |
| istenie diskov | Vyberte položku. |
| priemer diskov min. 500 mm |  |
| hrúbka diskov min. 5 mm |  |
| zadný utužovací valec | Vyberte položku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov a typové označenie ponúkaného stroja:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Celková cena v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V       dňa**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**