**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

**Minimálna technická špecifikácia:** Defibrilátor s EKG monitorom, kardiostimulátorom, s bifázickým defibrilačným výbojom – 2ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. ľahko prenášateľný, hmotnosť vr. batérie max. 6,9 kg |  |
| 1. veľkosť displeja min. 5“ |  |
| 1. počet nastaviteľných energetických úrovní min. 10 |  |
| 1. rozsah nastaviteľných energetických úrovní v min. rozsahu 2-200 J |  |
| 1. kompaktný bifázický defibrilátor s intuitívnym ovládaním, bifázický pulzný defibrilačný impulz s pevnou optimálnou fyziologickou fázou trvania |  |
| 1. napájanie zo siete alebo batérie |  |
| 1. displej so zobrazením EKG krivky a SpO2 |  |
| 1. USB alebo wifi interface pre prenos dát z internej pamäte a update software |  |
| 1. AED funkcia |  |
| 1. SpO2 funkcia |  |
| 1. voľba pomocou otočného voliaceho prepínača alebo pomocou tlačítiek |  |
| 1. adaptér umožňujúci defibriláciu detí (opcia) |  |
| 1. pacemaker mód min. Fix, Demand |  |
| 1. min. 2-kanálová termotlačiareň |  |
| 1. automatická alebo manuálna tlač |  |