|  |
| --- |
| **Príloha č. 1a*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: **MuVi Trade, s.r.o.** |
| Sídlo zadávateľa: Pitelová 161, 966 11 Trnavá Hora |
| IČO zadávateľa: 50409646 |
|  |
| **Protimrazová ochrana – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho špecifikáciu/zadanie oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie s príslušenstvom:** *doplní uchádzač* |
| **Požadovaný parameter** | **Jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betónový stĺp 3,8m 7cmx8cm (12 Drôtov) | ks | 555 |  |
| Betónový stĺp 4,0m 9cmx9,5cm (18 Drôtov) | ks | 170 |  |
| Protisklzové železá kmpl. 100x30 | ks | 170 |  |
| Šróbovacia kotva160cm/8mm/30cm Ø30  | ks | 178 |  |
| Oceľový drôt 4,0mm ZinkAlu2000 per/kg  | kg | 600 |  |
| Oceľové lano 8mm (300m - rolka) | m | 1200 |  |
| Oceľové lano 5mm (500m - rolka) | m | 3000 |  |
| Lanová svorka 3/8 (8mm) špeciálna oceľ, DIN 1142 | ks | 1200 |  |
| Hlava na stĺp - 9x9,5  | ks | 118 |  |
| Hlava na stĺp - 7x8  | ks | 555 |  |
| Hlava na stĺp - 120  | ks | 52 |  |
| Vŕtanie dier do betónových stĺpov | ks | 52 |  |
| Lepidlo - chemická kotva | ks | 2 |  |
| Protiľadovcová sieť (oko 2,9 x 8,7 mm) 3,4m x 5700m | m2 | 19380 |  |
| Protiľadovcová sieť (oko 2,9 x 8,7 mm) 1,8m x 450m | m2 | 810 |  |
| Šitie sietí (materiál) | m | 6100 |  |
| Plakety  | ks | 3600 |  |
| Predná plaketa zelená | ks | 60 |  |
| Karabína 7x70 | ks | 350 |  |
| Zimne spony  | ks | 1500 |  |
| Sieť proti škodcom - jemná 4,5m x 700m | m2 | 3150 |  |
| Plakety pre fólie - šróbovacie | ks | 480 |  |
| Gumené lano - 10mm  | m | 800 |  |
| Karabíny 60mm | ks | 400 |  |
| Ochranný drôt 10mm na kotvu pre sieť | ks | 122 |  |
| Lanová svorka (10mm) | ks | 150 |  |
| Oceľový drôt 2,2mm pre oporné drôty 2x | kg | 300 |  |
| Spojka drôtov médium  | ks | 60 |  |
| Betónová zmes | ks | 1200 |  |
| Drôt 50cm (68ks/kg) | kg | 5 |  |
| Transport | ks | 3 |  |
|   |  |
| Práce s bagrom (sadenie stĺpov, kotiev, testovanie kotiev) | hod | 40 |  |
| Montáž konštrukcie | hod | 290 |  |
| Montáž sietí | hod | 150 |  |
| Montáž sietí po obvode | hod | 70 |  |
| Montáž plakiet | hod | 70 |  |
| Montáž oporných drôtov pre stromy | hod | 50 |  |
| Transport | ks | 2 |  |
|   |
| Prenájom montážnej plošiny | deň | 15 |  |
| Prenájom konštrukcie na rozťahovanie sietí | ha | 1,7 |  |
| Transport | ks | 1 |  |
| Záručná doba | mesiace | 24 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Počet kusov** | **Cena spolu** **v EUR bez DPH** |
| **Protimrazová ochrana**  |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH**  |  |

**Poznámky :**

**Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača