|  |  |
| --- | --- |
| Názov obstarávateľa: | Rudolf Michalovský - SHR |
| **IČO:** | 50205650 |
| **Predmet zákazky (stroj):** | **Kolesový kĺbový nakladač 1 ks** |

|  |
| --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** |
| Mechanizmus na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3 m |
| PARAMETRE, KONŠTRUKCIA MECHANIZMU: |
| Max. výkon motora | min. 130 ks |
| Preklápacie zaťaženie pri plnom vytočení | Min 6t |
| Počet prevodových stupňov vpred | Min.4 |
| Užitočné zaťaženie | Min. 3,2t |
| Výška nakladania( spodná hrana lopaty rovnobežná so zemou) | Min. 3,5m |
| Stály náhon na všetky kolesá | áno |
| Hydrostatické riadenie | áno |
| Riadenie zalamovaním rámu | áno |
| Ventilácia a klimatizácia kabíny | áno |
| Maximálna rýchlosť | Min 35 km/h |
| Stierač predného , zadného skla | áno |
| Indikátor preťaženia | áno |
| Pneumatiky | 20,5 R25 |
| Lopata na hnoj s pridržiavačom | áno |
| Pneumaticky odpružená sedačka | áno |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Oprávnený zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby