**PRÍLOHA 1**

**ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEDNOTKOVÁ CENA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | **Počet (ks)** | **Cena v EUR za 1ks bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | **objekt: Energetické Centrum, 1.posch, dopravný dispečing** |  |  |  |
|  | **UPS Masterys 2BC108T** [výr.č.: P199736001] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Výmena batérií** |  |  |  |  |
| 1 | batéria uzavretá gelová Vision 6 FN 7,2SR 12V/7Ah | 216 | [0000,00] | [0000,00] |
| 2 | sada batériových prepojov | 6 | [000,00] | [000,00] |
| 3 | výmena batérií, kalibrácia zariadenia, test skúšky | kpl | [000,00] | [000,00] |
| 4 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | kpl | [000,00] | [000,00] |
| 5 | dopravné náklady | kpl | [000,00] | [000,00] |
|  |  |  |  |  |
|  | **Profylaktická kontrola UPS** 10kVA |  |  |  |  |
| 6 | - výpis a kontrola nastavených parametrov | kpl | [000,00] | [000,00] |
|  | - meranie elektrických parametrov a ich porovnanie s údajmi na displeji |  |  |  |
|  | - kontrola histórie udalostí, analýza histórie, nastavenie aktuálneho času |  |  |  |
|  | - meranie a kontrola nabíjačky batérií |  |  |  |
|  | - kontrola a meranie parametrov výstupného napätia |  |  |  |
|  | - kontrola mechanických častí, ventilátorov chladenia, svorkovníc a  svoriek, kábelových spojov |  |  |  |
|  | - v kontrola elektrických prvkov, stavu kondenzátorov, IGBT tranzistorov |  |  |  |
|  | - vyčistenie zariadenia od nečistôt, dotiahnutie svoriek |  |  |  |
|  | - reset periodickej kontroly |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **Spolu:**  | [**0000,00€]** |
|  |  |
|  |  |
| **Dodacia lehota:** |  |
| **Obchodné podmienky:** |  |
| **Termín dodávky:** |  |
| **Platnosť CP:** |  |

vypracoval: 15.06.2022 - 9483 - referát starostlivosti o NM