**Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na žiadosť o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výmena filtrov VZT zariadení“**

**Otázka:**

v časti nem. L. Dérera vreckové filtre - pol. KUCH, filtre M-5- ide o 3 položky, chýba hĺbka vreciek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUCH | 592 x 287 | ks | 2 |   | M5 | 25 | 6 |
| KUCH | 287x592 | ks | 2 |   | M5 | 25 | 3 |
| KUCH | 592x592 | ks | 1 |   | M5 | 25 | 6 |

+ tiež ešte prosím doplniť prevedenie filtrov:

pol. urologická: plošné filtre v papierovom ráme 650x314x46, M-5 a F-7- ide o prevednie Z-line, alebo s Panelfilter minipleatom?

to isté pre filtre 599x245x96, M-5 a 599x338x96, F-7 v pol. CPO nové



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPO- nové | 599 x 338 Polystyrol | ks | 2 |   | F7 | 96 |   |

**Odpoveď:**

 hĺbka filtrov pre KUCH 592 x 287 M5 - 300mm

                           KUCH 287 x 592 M5 - 300mm

                           KUCH 592 x 592 M5 - 300mm

                           CPO   599 x 338 F5  -250mm

                           CPO  599 x 245 M5 - 250mm

- urologická 650 x 314 x 46 M, F7 prevedenie Z - line