**Technická specifikace opravy**

*Příloha č. 1 smlouvy č. 22/307/5550*

Zhotovitel provede opravu montážní plošiny H806. Plošina byla vyrobena v roce 1993, výrobcem jsou Slovácké strojírny Uherský Brod.

1. Rozsah opravy:
* demontáž klece
* demontáž nůžkového mechanismu
* výroba a montáž nového nůžkového mechanismu
* kompletní montáž plošiny
* zkoušky
1. Doprava
	* Zhotovitel zajistí nakládku a vykládku plošiny v místě plnění, převoz do místa opravy, převoz a vykládku opravené plošiny zpět do místa plnění.
2. Požadovaná dokumentace
	* protokol o předání převzetí
	* protokol o provedených zkouškách u výrobce