|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prístroj/lokalita | počet kusov | cena za 1ks bez DPH | DPH v % | cena za 1ks sDPH | cena celkom za požadovaný počet kusov |
| Infúzna pumpa ARO |
| Typ 1 (lineárna) | 6 |  |  |  |  |
| Typ 2 (volumetrická) | 12 |  |  |  |  |
| Dokovacia stanica ARO |
| Typ 1 (dokovacia stanica) | 6 |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |

K1:

K2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické špecifikácie | Bodové kritérium | Počet bodov | áno/nie |
| Lineárne pumpy |  |  |  |
| Programovateľný režim | body za áno | 2,5 |  |
| TOM (Take over mode) | body za áno | 2,5 |  |
| Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | body za áno | 2,5 |  |
| Volumetrické pumpy |  |  |  |
| Podávanie enterálnej výživy aj so setom | body za áno | 5 |  |
| Výstražny alarm rozpojenia linky | body za áno | 2,5 |  |

Infúzna technika s požiadavkou na zabezpečenie kompatibility s existujúcim technickým vybavením. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky, ktorá neprihliada na kompatibilitu, avšak úspešný uchádzač v prípade úspešnej ponuky na vlastné náklady zabezpečí kompletnú výmenu existujúcej techniky. Je požadovaná kompatibilita s existujúcou technikou od spoločnosti BBraun.