**Znenie zmluvných podmienok pre všetky časti zákazky je rovnaké okrem lehoty dodania, prílohy kúpnej zmluvy sa líšia v závislosti od časti zákazky, na ktorú sa ponuka vzťahuje.**

Uchádzač predloží samostatne kúpnu zmluvu s prílohami v závislosti od toho, na ktorú časť zákazky / zmluvy sa ponuka vzťahuje – túto poznámku môže zo svojej ponuky vymazať

### **Kúpna zmluva č .......(ďalej len „Zmluva“)**

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“)

**I. Zmluvné strany**

1.1 Kupujúci: **Obec Divina**

Sídlo: Divina 50, 013 31 Divina

IČO: 00321214

DIČ: 2020671840

Štatutárny zástupca: Martin Fronc, starosta Obce Divina

(ďalej len ,,Kupujúci“)

1.2 Predávajúci:

Sídlo:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

Zapísaný:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len ,,Predávajúci“)

(ďalej Kupujúci a Predávajúci len „Zmluvné strany“)

**II. Preambula**

Túto zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na obstaranie dodávateľa tovarov s názvom: „Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina“.

**III. Predmet zmluvy**

1. Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať kupujúcemu tovary v súlade so súťažnými podkladmi pre verejné obstarávanie zákazky s názvom **„**Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina**“, *Časť ČASŤ 1 – Traktor s príslušenstvom, ČASŤ 2 – Mostová váha, ČASŤ 3 – Nádoby na zber separovaných druhov odpadov – doplniť iba relevantné***

vrátane nákladov na dovoz na miesto určenia, jeho vyloženie, montáž a odovzdanie verejnému obstarávateľovi (ďalej aj ako len „Predmet kúpy“). Rozsah a špecifikácia tovaru je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

2. Touto zmluvou:

* Predávajúci:

1. prevádza na Kupujúceho Predmet kúpy popísaný v čl. III ods. 1 Zmluvy,
2. zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

* Kupujúci:

1. Predmet kúpy popísaný v čl. III ods. 1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva,
2. zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas, ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

**IV. Lehota a miesto dodania**

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar podľa tejto Zmluvy v lehote najneskôr do

8 alebo 5 mesiacov – doplniť relevantné pre časti zákazky odo dňa doručenia výzvy na plnenie predávajúcemu (resp. objednávky).

1. Miestom dodania tovarov – Obec Divina.
2. Kupujúci je povinný určiť Predávajúcemu včas priestory určené na umiestnenie Tovaru a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti. Po dobu omeškania Kupujúceho s riadnym sprístupnením miesta určeného na dodanie Tovaru, nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
3. Za riadne dodaný Tovar sa považuje dodanie Tovaru bez vád, v dohodnutom množstve a akosti, a vo vyhotovení odsúhlasenom verejným obstarávateľom, pričom Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru potvrdiť jeho prevzatie na odovzdávacom protokole alebo podpísaním dodacieho listu.
4. V prípade, ak sa zistí, že Tovar má menšie vady, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia jeho užívaniu a ani podstatne neznižujú jeho hodnotu, Kupujúci vyhlási prevzatie Tovaru s výhradou. V protokole o odovzdaní a prevzatí Tovaru bude v tomto prípade uvedené o aké vady sa jedná, a tiež lehota, ktorú si Predávajúci a Kupujúci dohodli pre vykonanie odstránenia jednotlivých vád.
5. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu odovzdať Tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie objednaného Tovaru, a to najmä

a) návody na použitie,

b) záručné listy,

c) certifikáty,

d) iná dokumentácia.

**V. Cena**

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov na pevnej cene za poskytnutý Tovar, podľa výsledkov verejného obstarávania nasledovne:

Cena bez DPH ............... EUR

DPH 20% ............... EUR

Cena s DPH ............... EUR

1. Kúpna cena je stanovená ako maximálna za celý Tovar a zahŕňa v sebe náklady:

- súvisiace s dovozom Tovaru na miesto určené v čl. IV ods. 2 zmluvy,

- na dopravu a vyloženie Tovaru v mieste určenom v čl. IV ods. 2 zmluvy,

- montáž Tovaru na mieste určenom v čl. IV ods. 2 zmluvy.

1. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer (v tlačenej podobe) podľa cenovej ponuky predávajúceho (príloha 2 zmluvy).

**VI. Platobné podmienky**

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu na základe jeho faktúry, so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr deň nasledujúci po dodaní predmetu zmluvy.
2. Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci.
3. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
   * označenie ,,faktúra“ a jej číslo,
   * názov a sídlo Kupujúceho a Predávajúceho,
   * označenie zmluvy a deň jej podpisu,
   * Tovar a deň jeho dodania,
   * dohodnutú cenu za Tovar,
   * deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
   * označenie banky a číslo účtu Predávajúceho,
   * celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
   * faktúra bude vyhotovovaná presne v súlade s prílohou 1 a 2 tejto zmluvy, t.z. budú dodržané všetky špecifikácie tovaru uvádzané v týchto prílohách, pokiaľ sa bude dodaný a fakturovaný tovar odlišovať od týchto špecifikácií, Kupujúci takýto tovar neprevezme.
4. Predávajúci zodpovedá za to, že faktúra bude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, v opačnom prípade má Kupujúci právo takúto faktúru vrátiť späť s uvedením nedostatkov, a následne je Predávajúci povinný vystaviť novú faktúru. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.

**VII. Prechod práv a povinností k predmetu kúpy**

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k Tovaru momentom jeho prevzatia od Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na Tovare, jeho zničenie, stratu, alebo odcudzenie Tovaru prechádza na Kupujúceho tiež momentom jeho prevzatia od Predávajúceho.

**VIII. Zodpovednosť za škodu a vady**

1. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar bude dodaný v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a že si počas záručnej doby zachová vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho odovzdania a prevzatia. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Predávajúci zodpovedá aj za vady Tovaru v rozsahu záruky za akosť. Na celý Tovar Predávajúci poskytne záruku 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Tovaru kupujúcim.
3. Pre záruku za akosť Tovaru platia inak primerane ustanovenia § 429 až 431 Obch. zák.
4. Ak sa na Tovare vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Kupujúci oprávnený u Predávajúceho reklamovať. Kupujúci je povinný Predávajúcemu umožniť na základe riadne doručenej reklamácie obsahujúcej náležitý popis vady odstrániť vadu jej opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí Tovaru. Ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná spôsobom uvedeným v tomto odseku, Kupujúcemu bude poskytnutá zľava z ceny Tovaru, alebo výmena vadnej časti Tovaru za časť bez vád.
5. Predávajúci je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením vád, znáša Predávajúci.
6. Predávajúci začne s odstraňovaním vád do 2 pracovných dní od oznámenia. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 30 dní od jej oznámenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Predávajúci pri odovzdaní a prevzatí Tovaru oznámi Kupujúcemu kontaktnú telefónnu linku a e-mailový kontakt za účelom nahlásenia porúch.
8. Po odstránení reklamovanej vady Predávajúci vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Tovar bol plne funkčný.
9. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté vyššou mocou (ohňom, odcudzením a pod.) a bežným opotrebením. Nevzťahuje sa ani na škody vzniknuté zanedbaním údržby, nesprávnym používaním, nevhodným skladovaním, neodbornou opravou, nedodržaním bezpečnostných predpisov alebo priloženého návodu na použitie.

**IX. Sankcie**

1. V prípade, ak Predávajúci nedodrží termín plnenia, ku ktorému sa zaviazal v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy, a nedodá Kupujúcemu Tovar, Kupujúci má právo fakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Tovaru bez DPH za každý čo aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dohodnutej ceny vzniká Predávajúcemu právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
3. Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou sa nedotýkajú náhrady skutočnej škody, ktorá vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

**X. Osobitné podmienky**

1. Predávajúci, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení subdodávatelia pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.

**XI. Záverečné ustanovenie**

1. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
2. Všetky zmeny alebo dodatky tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené písomne oboma Zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. V prípadoch, ktoré nie sú v Zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a Kupujúci obdrží tri vyhotovenia.
5. Táto Zmluva sa stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou po splnení podmienok: deň po dni doručenia informácie Predávajúcemu o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku; výsledok administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Kupujúci bezodkladne oznámi Predávajúcemu; a tiež povinného zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy prehlasujú, že jej porozumeli a že uvedenú Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/prijímateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Príloha č. 1: Rozsah a špecifikácia dodávky tovaru

Príloha č. 2: Rozpočet – návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V .................... dňa ................ V .................... dňa: ..........

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

*………………………….. …………………………..*

Príloha č. 1 Rozsah a špecifikácia dodávky tovaru – uchádzač predloží samostatne v závislosti od toho, na ktorú časť zákazky / zmluvy sa ponuka vzťahuje – túto poznámku môže zo svojej ponuky vymazať

**ČASŤ 1 – Traktor s príslušenstvom**

* 1. **Kolesový traktor s min. výkonom 70 kW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Motor | 4 valcový diesel, preplňovaný turbodúchadlom |  |
| Objem motora | 3500 - 3900 cm3 |  |
| Výkon motora | 70 – 80 kW |  |
| Krútiaci moment | min. 420 Nm |  |
| Emisná trieda Stage V | áno |  |
| Objem palivovej nádrže | min. 130 l |  |
| Objem náplne Ad Blue | min. 8 l |  |
| Hmotnosť traktora bez závaží | min. 3700 kg |  |
| Vstrekovací systém s priamym vstrekovaním Common Rail | áno |  |
| Elektronická regulácia otáčok motora | áno |  |
| Min. mechanická, synchronizovaná prevodovka, | áno |  |
| Min.dvojstupňový násobič radenia prevodových stupňov pod zaťažením | áno |  |
| Počet rýchlostných stupňov  dopredu / dozadu | min. 40 / 40 |  |
| Reverzor pojazdu elektrohydraulický, s možnosťou nastavenia citlivosti | áno |  |
| Funkcia rozjazdu a brzdenia bez nutnosti použiť spojku | áno |  |
| Max. rýchlosť min. 40 km/hod. | áno |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa, el.hydraulické ovládanie | 540 / 540 ECO/1000/1000 ECO ot./min. |  |
| Možnosť ovládania vývodového hriadeľa pomocou tlačidla na zadnom blatníku | áno |  |
| Pohon 4 x 4 | áno |  |
| Možnosť odpojenia záberu prednej nápravy |  |  |
| 100% uzávierka diferenciálu na prednej aj zadnej náprave s el.hydraulickým ovládaním | áno |  |
| Kabína s kúrením, vetraním a klimatizáciou | áno |  |
| Hydrostatický brzdový systém, kotúčové brzdy v olejovej náplni, účinnosť na všetky 4 kolesá | áno |  |
| Sedadlo obsluhy pneumaticky odpružené | Áno |  |
| Sedadlo spolujazdca - homologované | áno |  |
| Výkon hlavného hydr.čerpadla | min. 55 l/min. |  |
| Min. 3 dvojčinné hydr.okruhy vzadu | áno |  |
| Zadný, automatický, etážový záves pre príves, výškovo nastaviteľný | áno |  |
| Zadný TBZ kat. II s rýchloupínaním | áno |  |
| Zdvih zadného TBZ | min. 3500 kg |  |
| Dvojokruhový systém bŕzd | áno |  |
| Brzdenie prívesu | 2 -hadicové vzduchové brzdy |  |
| Pracovné svetlá na kabíne – min. 2 svetlá vpredu, 2 svetlá na vzadu | áno |  |
| Rádio | áno |  |
| Zadné výklopné okno kabíny so stieračom | áno |  |
| Výstražný maják oranžovej farby | áno |  |
| Pneumatiky vpredu | min. 380/85 R24 |  |
| Pneumatiky vzadu | min. 420/85 R34 |  |

* 1. **Čelný nakladač s príslušenstvom (prídavné zariadenie ku traktoru)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Nakladač kompatibilný s dodávaným traktorom | áno |  |
| Sila zdvíhania na zemi | min. 1500 kg |  |
| Multifunkčná hydraulická spojka pre rýchlu demontáž a montáž nakladača | áno |  |
| Mechanický paralelogram pre samo vyrovnávanie náradia | áno |  |
| Mechanický joystick pre ovládanie funkcií nakladača | áno |  |
| Rýchloupínanie pracovného náradia | áno |  |
| Systém pripojenia náradia | áno |  |
| Plávajúca poloha nakladača | áno |  |
| Výška zdvihu v otočnom bode uloženia | min. 3800 mm |  |
| Tlmič nárazov nakladača | áno |  |
| Hmotnosť výložníka | max. 600 kg |  |
| Lopata na sypké hmoty, šírka mi. 2000 mm | áno |  |
| Paletizačné vidlice s nosnosťou min. 1500 kg | áno |  |
| Lopata s hydraulickým pridržiavačom, šírka min. 1900 mm | áno |  |

* 1. **Hákový nosič kontajnerov (prípojné zariadenie ku traktoru)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Hákový traktorový nosič 100% kompatibilita s dodávaným traktorom | áno |  |
| Dĺžka prívesu | max. 5600 mm |  |
| Šírka prívesu | max. 2500 mm |  |
| Náprava | min. jednoosá odpružená |  |
| Hydraulický systém traktora ako zdroj pohonu nosiča pre manipuláciu s kontajnermi | áno |  |
| priemer oka oja 40 mm - zapojenie do vrchného závesu traktora | áno |  |
| rozteč pozdĺžnikov kontajnera 1060 mm | áno |  |
| výška háku 1000 mm | áno |  |
| celková hmotnosť | max. 10 000kg |  |
| úžitková hmotnosť | min. 7 500kg |  |
| vzduchové-dvojokruhové prevádzkové brzdy | áno |  |
| min. mechanická parkovacia brzda | áno |  |
| max. celková dĺžka kontajnerov v rozmedzí 3800 - 4200mm | áno |  |
| hydraulické zaisťovanie kontajnerov | áno |  |
| hydraulicky ovládaná podpera oja | áno |  |
| transportná rýchlosť 40 km/h | áno |  |
| rezervné koleso s držiakom | áno |  |
| nosič homologovaný na premávku po pozemných komunikáciách | áno |  |

* 1. **Drvič/štiepkovač na konáre a orezy (prípojné zariadenie ku traktoru)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Štiepkovač nesený | áno |  |
| Váha štiepkovača | max. 400 kg |  |
| Pohon od vývodového hriadela | áno |  |
| 2 podávacie valce hydraulicky poháňané | áno |  |
| Vlastný hydraulický okruh | áno |  |
| Výkon | max. 2t/h |  |
| Trojbodový záves, kĺbový hriadeľ, kolesá pre manuálnu manipuláciu so strojom | áno |  |
| Nože | min. 2 ks obojstranné nože |  |
| Čepele | min. 2 x 177 mm, plne kalené |  |
| Priemer prísuvu | min. 150 mm |  |

**ČASŤ 2 – Mostová váha**

**2.1. Mostová váha (nájazdová)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Súčasťou dodávky je vážiaci most, váhová elektronika a snímače Spustenie, oživenie a školenie obsluhy | áno |  |
| Váživosť | Min. 28 ton |  |
| Dielik = 10kg | áno |  |
| Minimálne zataženie 200 kg | áno |  |
| Rozmer vážiacej plochy | Min. 3x8 m |  |
| Pracovná teplota 10°C / +40 °C | áno |  |
| Externý LED displej, výška číslic 60 mm, viditeľný aj na priamom  slnku | áno |  |
| Nerezové prevedenie s krytím IP 68 | áno |  |
| Celková výška | Max. 30cm |  |
| PC aplikácia vážnych lístkov, databázy produktov, zákazníkov,  vozidiel, reporty podľa zvolených kritérií. Export dát do ERP systémov  a veľa iných ovládacích funkcií | áno |  |
| Dvojfarebné signalizačné svetlo riadené PC programom | áno |  |
| Exteriérová IP kamera, 4MPix rozlíšenie. Uchytenie na stenu alebo  stĺpik. Vyhotovenie obrázkov počas váženia. | áno |  |
| Súčasťou dodávky je aj kalibrácia a certifikácia váhy OIML R60 | Áno |  |
| Jedná sa o nájazdovú, prenosnú váhu, nevyžadujúcu žiadne stavebné úpravy terénu v prípade položenia na spevnenú plochu | Áno |  |

**ČASŤ 3 – Nádoby na zber separovaných druhov odpadov**

**3.1. Veľkokapacitný kontajner – 4 m3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Vnútorné rozmery kontajnera | min. 3850 x 2000 x 500 mm |  |
| Objem kontajnera | min. 3,9 m3 |  |
| Výška háku | 1000 mm |  |
| Hrúbka podlahy | min. 3 mm |  |
| Hrúbka čela a bočných stien | min. 2 mm |  |
| Dvojkrídlové dvere s centrálnym bezpečnostným zatváraním | áno |  |
| 2x vonkajší aj vnútorný základný náter a 2x vonkajší vrchný náter | áno |  |
| Háčiky po obvode kontajnera vrátane plachty alebo sieť | áno |  |
| Reflexné bezpečnostné prvky a označenie kontajnera výrobným štítkom | áno |  |

**3.2. Veľkokapacitný kontajner – 7 m3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Vnútorné rozmery kontajnera | min. 3850 x 1800 x 1000 mm |  |
| Objem kontajnera | min. 6,9 m3 |  |
| Výška háku | 1000 mm |  |
| Hrúbka podlahy | min. 3 mm |  |
| Hrúbka čela a bočných stien | min. 2 mm |  |
| Dvojkrídlové dvere s centrálnym bezpečnostným zatváraním | áno |  |
| 2x vonkajší aj vnútorný základný náter a 2x vonkajší vrchný náter | áno |  |
| Háčiky po obvode kontajnera vrátane plachty alebo sieť | áno |  |
| Reflexné bezpečnostné prvky a označenie kontajnera výrobným štítkom | áno |  |

* 1. **Veľkokapacitný kontajner – 10 m3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Vnútorné rozmery kontajnera | min. 3850 x 1800 x 1500 mm |  |
| Objem kontajnera | min. 10 m3 |  |
| Výška háku | 1000 mm |  |
| Hrúbka podlahy | min. 3 mm |  |
| Hrúbka čela a bočných stien | min. 2 mm |  |
| Dvojkrídlové dvere s centrálnym bezpečnostným zatváraním | áno |  |
| 2x vonkajší aj vnútorný základný náter a 2x vonkajší vrchný náter | áno |  |
| Háčiky po obvode kontajnera vrátane plachty alebo sieť | áno |  |
| Reflexné bezpečnostné prvky a označenie kontajnera výrobným štítkom | áno |  |

* 1. **Kontajner na nebezpečný odpad 3 m**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| prevedenie so záchytnou vaňou na skladovanie materiálov, kde hrozí únik z obalov alebo horľavín s bodom vzplanutia vyšším ako 100 stupňov. | áno |  |
| hrúbka plechu je | min. 0,75 mm |  |
| nosné profily z pozinkovaného plechu hrúbky | min. 2 mm |  |
| záchytná vaňa z plechu s hrúbkou | min. 2,5 mm |  |
| kontajner vybavený dvojkrídlovými dverami v čelnej stene | áno |  |
| vstupný profil pri otvorených dverách | min. 1930 x 1930 |  |
| zaťaženie so žeriavom | max. 1500 kg |  |
| zaťaženie pri manipulácii VZV | max. 3000 kg |  |
| plošné zaťaženie dna | min. 500 kg/m2 |  |
| Rozmery kontajnera (D x Š x V) | min. 3000 x 2200 x 2200 mm |  |
| Hmotnosť | min. 600 kg |  |
| Súčasťou kontajnera je aj havarijná súprava | áno |  |
| Kontajner s certifikátom TUV | áno |  |

* 1. **Kontajner plechový 2,5 m3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Určené na textilný materiál a  šatstvo | áno |  |
| Objem | min. 2,5 m3 |  |
| Vyrobené z plechu o hrúbke | min. 1mm |  |
| Váha kontajnera | min. 135 kg |  |
| Strieška oblá | áno |  |
| Farba biela | áno |  |
| Informačný polep | áno |  |
| 4 nastaviteľné nohy o výške 8 – 12 cm kvôli stabilite na  nerovnom povrchu | áno |  |

* 1. **Kontajner na použitý olej 1000l**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia** | **Požadované minimálne / maximálne parametre** | **Ponúkané parametre (číselná hodnota parametra, resp. áno/nie)** |
| Určené na zeber použitého  kuchynského oleja | áno |  |
| Objem | min. 990l |  |
| Vyrobené z HDPE polyethylénu | áno |  |
| Váha | min. 50kg |  |
| Paleta plastová | áno |  |
| Klietka z ocele | áno |  |
| UN certifikácia | áno |  |
| Teplota kvapaliny max 80°C | áno |  |

Príloha č. 2 Rozpočet – návrh na plnenie kritíéria – uchádzač predloží samostatne v závislosti od toho, na ktorú časť zákazky / zmluvy sa ponuka vzťahuje – túto poznámku môže zo svojej ponuky vymazať

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (Vzor)

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

**Subdodávateľ:**

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: .....................................................

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: .....................................................

IČO, resp. dátum narodenia: .....................................................

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: .....................................................

- meno a priezvisko: .....................................................

- adresa pobytu: .....................................................

- dátum narodenia: .....................................................

- funkcia: .....................................................

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Predávajúci:

V ............................ dňa .........................

................................................