**Príloha č. 1 k Výzve**

**Verejný obstarávateľ:** DataCentrum Cintorínska 5, 814 88 Bratislava

**Názov zákazky: Výzva č. 8 - Backup SW**

**Technická špecifikácia – parametre sú definované ako minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak:**

**1. Backup SW**

|  |  |
| --- | --- |
| **Backup SW** | **1210 ks** |
| Model – Základné požiadavky | 1x Micro Focus Data Protector per TB for 100-249TB Full Backup Capacity 1yr 7x24 Support E-LTU (produktové číslo Q2M46AAE) alebo ekvivalent, pričom za ekvivalent sa považuje :Zálohovací softvér, ktorý umožňuje zálohovanie virtuálneho prostredia VMware vSphere a Microsoft HyperV na úrovni image zálohovania jednotlivých VM za pomoci Storage Snapshotov požadovaného All-Flash diskového pola. Podpora zálohovania Bare Metal clientov s OS MS Windows Server, RedHat Enterprise Linux, SuSE Linux, HP-UX, IBM AIX. Podpora on-line zálohovania databáz MS SQL a Oracle. Zálohovací SW musí umožňovať zálohovať dáta na požadované deduplikačné zariadenie ako aj na páskovú knižnicu. Požaduje sa licenčný model na objem zdrojových zálohovaných dát meraných v TB. |
| SW požiadavky | Obnova dát na úrovni granularity od úplných virtuálnych strojov, cez virtuálne disky až po jednotlivé dátové súbory.Obnova požadovaných dát priamo zo Storage SnapshotovCentrálna konzola pre nastavenie zálohovacích procesov, monitoring zálohovacieho procesu.Zálohovanie súborových systémov pre OS:MS Windows Server 2012 a 2016Red Hat a SuSE Enterprise LinuxIBM AIXHPUXOnline zálohovanie aplikácií a databázových systémov:MS SQLMS Exchange ServerMS Sharepoint ServerOracle DB vrátane RAC klastrovSAP DB |
| Servisná podpora | 1x Micro Focus Data Protector per TB for 100-249TB Full Backup Capacity Addl 2yr 7x24 Support E-LTU (produktové číslo Q2M46SAE) alebo ekvivalent, pričom za ekvivalent sa považuje :Minimálne 3 roky od zakúpenia SW podpora s garantovanou odozvou do 4 hodín od nahlásenia incidentu v režime 24x7.  |

**V prípade, že uchádzač ponúkne ekvivalent v zmysle vyššie uvedenej špecifikácie musí predložiť spolu s návrhom plnenia aj technické listy ponúkaného tovaru od príslušného výrobcu v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré preukazujú splnenie požadovaných parametrov.**

Súčasťou dodávky je doručenie predmetu plnenia, inštalačné a konfiguračné práce technickými zamestnancami Dodávateľa do existujúceho prostredia Objednávateľa v minimálnom rozsahu:

* Dodanie do miesta inštalácie,
* Aktivácia a overenie záruk na web portáloch výrobcov
* Zaškolenie max. 5 administrátorov
* Akceptácia a odovzdanie do produkcie