**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. **Názov predmetu zákazky: Obstaranie materiálno-technického vybavenia Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS**  **(ID zákazky 39205)**

Predmetom zákazky je obstaranie materiálno-technického vybavenia pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania (miesto vyloženia sa môže nachádzať na poschodí bez výťahu) a ďalšie náklady, ako recyklačný poplatok, obalový materiál, rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. **Hlavný kód CPV:**

39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

39711100-0 Chladničky a mrazničky

39711110-3 Chladničky s mrazničkou

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosti

39711123-7 Stojaté chladničky

39711130-9 Chladničky

39713100-4 Umývačky riadu

39713200-5 Pračky a sušičky bielizne

39721000-2 Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť

39713430-6 Vysávače prachu

31521100-5 Stolové lampy

42161000-5 Ohrievače teplej vody

42512000-8 Klimatizačné zariadenia

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosti

39721310-8 Ohrievače vzduchu

39714100-1 Ventilátory

39717000-1 Ventilátory a klimatizačné spotrebiče

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miest dodania,
* vyloženie tovaru v miestach dodania,
* rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je**: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodanie predmetu zákazky bude realizované priebežne na základe objednávok.
7. **Miesta dodania:** ÚHCP P PZ – Ružinovská 1/B, 812 72 Bratislava
8. **Technická špecifikácia predmetu zákazky**
   1. TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

* Rozmery tovarov sú uvádzané v tvare výška x šírka x hĺbka
* Pokiaľ nie je uvedená v špecifikácií požadovaná minimálna energetická trieda tovaru, tak sa vyžaduje tovar s najvyššou energetickou triedou
* Pokiaľ má tovar energetickú triedu, tak súčasťou tovaru musí byť štítok s označením energetickej triedy
* Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje
  1. TECHNICKÉ PARAMETRE A FUNKCIONALITY

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 -**  **Chladnička kombinovaná (veľká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Energetická trieda** | min. F |  | N/A |
| **Minimálny objem** | chladnička 198 l / mraznička 52 l |  | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min.15 hodín |  | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | 220 - 300 kWh/ročne |  | N/A |
| **Rozmer (v x š x h)** | max. 185 x 60 x 64 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | zameniteľné otváranie dverí, technológia Multi Flow alebo ekvivalent, LED osvetlenie, funkcia Mini Frost, biofresh zóna, počet políc v chladničke – min. 3, počet priehradiek mrazničky – min. 1 |  | N/A |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 2 - Digestor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 ks** |
| **Energetická trieda** | min. C |  | N/A |
| **Hlučnosť** | Max. 63 dB |  | N/A |
| **Výkon odsávania** | Min. 170 m3 |  | N/A |
| **Celková spotreba** | min. 39 kWh - max. 45 kWh |  | N/A |
| **Počet motorov** | Min. 1 |  | N/A |
| **Počet rýchlostí** | Min. 2 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Podskrinkový digestor, odťah a recirkulácia, , uhlíkový a kovový filter, osvetlenie, spätná klapka | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 3 - Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 ks** |
| **Umiestnenie** | Pod umývadlo | N/A |  |
| **Objem** | Min. 5 l |  | N/A |
| **Príkon** | Min. 2 kW |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 24 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | poistka proti prehriatiu  poistka proti zamrznutiu vody  Príslušenstvo – beztlaková zmiešavacia batéria | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 4 - Stolová lampa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **22 ks** |
| **Závit** | E27 | N/A |  |
| **Príkon** | Min. 40 W |  | N/A |
| **Ochrana** | Min. IP 20 |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Kĺbové rameno | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 5 - Klimatizačné zariadenie 3,5 kW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **9 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A |  | N/A |
| **Výkon chladenia** | Min. 3,5 kW |  | N/A |
| **Chladivo** | R32 alebo R410A |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Vonkajšiu a vnútornú jednotku, diaľkový ovládač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 6 – Varná doska – indukčná** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 ks** |
| **Prevedenie** | Vstavaná, sklenený povrch, 2 zóny, bez rámika, indukčná | N/A |  |
| **Rozmer:** | V:min. 5 cm x Š: min. 27 cm x H: min. 49 cm, |  | N/A |
| **Farba** | Čierna | N/A |  |
| **Príkon** | min. 220 V – max. 240 V |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | časovač, detskú poistku, dotykové ovládanie, ukazovateľ zvyškového tepla | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 7 -**  **Varná kanvica** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Objem** | Minimálne rozpätie 1,7 až 1,8 litra |  | N/A |
| **Materiál** | Nerezová oceľ (aj vnútro) | N/A |  |
| **Napätie** | Minimálny rozsah 220 – 240 V |  | N/A |
| **Príkon** | Minimálny rozsah 1800 – 2200 W |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Výhrevné dno so skrytou tepelnou špirálou,  ochrana proti prehriatiu (pri zapnutí bez vody),  automatické vypnutie po dosiahnutí bodu varu a po vybratí z podstavca počas varu,  svetelný indikátor prevádzky,  vodoznak, | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |
| **Položka č. 8 - Mikrovlnná rúra** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 ks** |
| **Objem** | minimálne 20 litrov |  | N/A |
| **Príkon** | minimálne 700 W |  | N/A |
| **Napätie** | Minimálny rozsah 220 – 240 V |  | N/A |
| **Sklenený otočný tanier** | Minimálne 24 cm |  | N/A |
| **Zariadenie musí mať a obsahovať** | Voľne stojaca,  ohrev jedla,  zvuková signalizácia ukončenia ohrevu,  časovač | N/A |  |
| **Výrobca** | |  | |
| **Typové označenie** | |  | |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**13. Ostatné požiadavky na predmet zákazky**

a) uchádzač predloží ku každej položke jej fotografiu alebo obrázok, ktorý musí pozostávať z vizualizácie bez rozmerov a popisu.

**14. Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

* Predávajúci musí dodržiavať nasledovné podmienky pri plnení zmluvy a Kupujúci má právo to počas trvania zmluvy kontrolovať:

1. v rámci dodávky tovaru vykonať zber obalového materiálu elektrospotrebičov, t.j. predovšetkým kartónov, fólii a lepeniek a následne zabezpečí ekologickú likvidáciu týchto obalov, a to tak aby boli dodržané povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.