**Technická špecifikácia**

**„Oprava trolejbusu po dopravnej nehode“**

**Typ vozidla: Škoda 31 Tr, SOR NB18, ev. č. 6811.**

*Výrobné čísla:*

VIN SOR: TK9F8TXX9EMSL5040

VIN ŠELC: TM9DTAJ6CEASE3953

***Technická špecifikácia pozostáva:*** zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a z obchodných a zmluvných podmienok.

**Základné parametre vozidla:**

*Rozmery vozidla:* dĺžka **18 750 mm (bez zberačov)**, výška **3 400 mm**, šírka **2 550 mm**,  
*Rázvor náprav:* - predná **6 180 mm**, - zadná **6 570 mm**

*Dĺžka previsu trolejbusu – predná****:* 2 470 mm**

*Dĺžka previsu trolejbusu – zadná:* **3 530 mm**

*Uhly predného a zadného previsu:* **7 stupňov / 7 stupňov**  
*Pohotovostná hmotnosť vozidla:* **16 520,- kg**

1. Stručný popis opravy:

* Demontáž dopravnou nehodou poškodených dielov – odstrojenie vozidla
* Oprava opraviteľných dielov, resp. výmena - predná časť vozidla (zvarenec), spodný rám vozidla
* Výmena poškodených dielov za nové: - predné svetlo, hmlové svetlo, denné osvetlenie, mechanizmus stieračov, nárazník, predná maska, ... .
* Oprava opraviteľného dielu, resp. výmena - predné dvere
* Zasklenie prednej časti vozidla - výmena čelného skla
* Oprava opraviteľného dielu, resp. výmena - kryt prístrojovej dosky
* Kompletizácia vozidla – vnútorná aj vonkajšia časť
* Odskúšanie funkčnosti vozidla

1. Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:
2. Predný nárazník – komplet s držiakmi, príslušenstvo 1ks
3. Predná maska 1ks
4. Hlavné svetlo 1ks
5. Svetlo pre denné svietenie 1ks
6. Čelné sklo SOR 1ks
7. Lišta odkvapová predná 1ks
8. Hmlové svetlo 1ks
9. Palubná doska- horný diel 1ks
10. Doska TNB 1ks
11. Vzpera NB 12 1ks
12. Lišta NB 12 1ks
13. Vzpera – dlhá – NB 12 1ks
14. Rám pod čelné sklo 1ks
15. Držiak pohonu NB 12 1ks
16. Ložisko stierača 1ks
17. Držiak ostrý – pravý 1ks
18. Kryt pravý NB 12 1ks
19. Tiahlo stieračov 1ks
20. Tiahlo stieračov 1ks
21. Tiahlo stierača s urýchľovačom 1ks
22. Tiahlo stierača – ľavé SOR 1ks
23. Držiak osky NB 12 1ks
24. Ložisko stierača 1ks
25. Tyč - ľavá 1ks
26. Rameno horné - ľavé 1ks
27. Kĺb – horný 2ks
28. Tyč pravá prevodná so spodným ramenom, osadená 1ks
29. Rameno horné – pravé 1ks

* Základná farba podľa potreby
* Základná farba podľa potreby
* Riedidlo Akryl podľa potreby
* Riedidlo plnič podľa potreby
* Tužidlo plnič podľa potreby
* Tužidlo Akryl podľa potreby
* Xylen – odmasťovač podľa potreby
* Plnič podľa potreby
* Farba RAL 9005, RAL 3020 podľa potreby
* Konštrukčné lepidlá podľa potreby
* Odmasťovač podľa potreby
* Tmel Polyesterový podľa potreby
* Spotrebný materiál podľa potreby

1. Doprava:

* Odvoz vozidla do opravy 1x
* Dovoz vozidla z opravy 1x

1. Fotodokumentácia:









 

 





 

 



1. Zmluvné a obchodné podmienky - Uplatňujú sa Všeobecné obchodné podmienky DPB, pričom osobitne od ich znenia sa upravujú nasledovné podmienky:

*Požiadavka na záruku:* 12 mesiacov na nové diely, 6 mesiacov na servisné práce

*Platobné podmienky:* splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia do podniku (podateľne)

*Doklady nevyhnutné k prevzatiu trolejbusu do  z opravy:*

1. Preberací protokol vozidla do opravy
2. Preberací protokol vozidla z opravy

Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu opravy vykonať návštevu v prevádzke Zhotoviteľa za účelom obhliadky vozidla a kontrolu priebehu servisných prác. Návšteva musí byť ohlásená min. 3 dni dopredu.

*Cena:* 1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C,

D, E).

2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).

3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).

4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu Technickej

špecifikácie (A, B, C).