Dobrý deň,

verejný obstarávateľ obdržal nasledovné otázky k danej zákazke. Nižšie uvádzame otázky a k nim odpovede.

**OTÁZKA Č. 1:** Dobrý den, prosím Vás o upřesnění průměru soutěžených filtrů:  
Nylonové membrány pre filtráciu vodných roztokov a väčšinu organických rozpúšťadiel. Sú hydrofilné, pevné za mokra i za sucha, autoklávovateľné pri 121°C; 0,45 µm  
Nylonové membrány pre filtráciu vodných roztokov a väčšinu organických rozpúšťadiel. Sú hydrofilné, pevné za mokra i za sucha, autoklávovateľné pri 121°C; 0,2 µm

**ODPOVEĎ:**

Verejný obstarávateľ v tejto časti upravuje opis tovaru v znení:

Striekačkové filtre, materiál filtra PVDF, nesterilné, veľkosť pórov 0.45 µm, priemer 25 mm,100 ks/bal   
Striekačkové filtre, materiál filtra nylon, nesterilné, veľkosť pórov 0.2 µm, priemer 25 mm,100 ks/bal

**OTÁZKA Č. 2:** Dobrý den, prosím Vás o upřesnění objemů k filtračním kelímkům.

**ODPOVEĎ:**

Téglik filtračný s fritou 150 - 250 µm (objem- 55 ml, d- 40 mm, h- 65 mm)  
Téglik filtračný s fritou 90 - 160 µm (objem- 55 ml, d- 40 mm, h- 65 mm)  
Téglik filtračný s fritou 40 - 90 µm (objem- 55 ml, d- 40 mm, h- 65 mm)  
Téglik filtračný s fritou 15 - 40 µm (objem- 55 ml, d- 40 mm, h- 65 mm)  
Téglik filtračný s fritou 5 - 15 µm (objem- 55 ml, d- 40 mm, h- 65 mm)  
  
**OTÁZKA Č. 3:** Prosím také o sdělení rozměrů k tyčinkám.  
  
**ODPOVEĎ:**

Tyčinka sklenená s lopatkou – 10 cm  
  
**OTÁZKA Č. 4:** touto cestou by som Vás chcela požiadať o bližšiu špecifikáciu položky č. 28 Analytické sito, nakoľko pri danej položke nie je uvedená žiadna špecifikácia (minimálne je potrebné uviesť priemer, výšku a veľkosť otvorov).

**ODPOVEĎ:**

priemer 200 mm ;priemer oka 0,025 mm; výška 50 mm; nerezové

Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedeného aktualizoval Prílohu č.1 – doplnenie je **farebne odlíšené**.

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Michaela Čurgaliová

Útvar VO

SPU v Nitre