**Cenová ponuka PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Ťahaný zberač hrozna** |
| ***Obstarávateľ:*** | VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj/zariadenie: Ťahaný zberač hrozna** | | | |
| P.č. | ***Položka*** | ***Požadované parametre*** | **Uveďte**  **áno/nie/parameter** |
| 1. | Pracovná šírka v medziradí | min. 1,70 m | Uveďte parameter: |
| 2. | Celková šírka | max. 2,50 m | Uveďte parameter: |
| 3. | 2 hnacie kolesá – hydrostatický prevod | Áno |  |
| 4. | Hydraulické motory kolies so zmenou smeru | Áno |  |
| 5. | Nezávislá hydraulická jednotka | Áno |  |
| 6. | Parkovacie brzdy | Áno |  |
| 7. | Detekcia stĺpikov | Áno |  |
| 8. | Súprava magnetov | Áno |  |
| 9. | Multifunkčný joystick | Áno |  |
| 10. | Nastavenie parametrov zberu dotykovým displayom | Áno |  |
| 11. | Počítadlo hektárov | Áno |  |
| 12. | Indikátor naplnenia zásobníkov | Áno |  |
| 13. | Vyrovnávanie bočného sklonu | Áno |  |
| 14. | Výškové zarážky + detekcia terénu | Áno |  |
| 15. | Automatické centrovanie v riadku | Áno |  |
| 16. | Zadná kamera + nočné videnie | Áno |  |
| 18. | Hydraulické nastavenie zovretia | Áno |  |
| 19. | Počet strásadiel | min. 5 párov | Uveďte parameter: |
| 20. | Triediace dopravníky z nerezovej ocele | Áno |  |
| 21. | Spätný chod dopravníkov | Áno |  |
| 22. | Selektívny zber: lineárne odstopkovače + triediace stoly | Áno |  |
| 23. | Pár vrchných ventilátorov | Áno |  |
| 24. | Vibračný sklz | Áno |  |
| 25. | Rozmetadlo triediacich stolov | Áno |  |
| 26. | Skupinové mazanie systému trasenia | Áno |  |
| 27. | Výsypná výška | min. 2,5 – max. 3,5 m | Uveďte parameter: |
| 28. | Nerezové zásobníky + šnekové šróby | objem spolu min. 3000 l | Uveďte parameter: |

**\*Splnenie požiadavky** - potenciálny dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter – uvedie áno

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter – uvedie nie

- uveďte parameter - dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Počet**  **kusov** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** | |
| **Ťahaný zberač hrozna** | **1** |  |  | |
| **Značka a typové označenie ponúknutého zariadenia:** |  | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | |  | |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |