|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Modernizácia technológie dojenia“*** |
| ***Prijímateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom**  Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom  IČO: 00 200 069 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) |  |

| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota Min.** | **Požadovaná hodnota Max.** | **Uveďte** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Spĺňa/Nespĺňa/**  **Cena za ks €/Celkom €** |
| (Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| **Technológia dojenia RDM 2x7** | | | |
| Sústroje vývev (7,5 kW) s FM, tlmič, reg. ventil, monoblok, Prívod a rozvod podtlaku, rozvod aj pre konvy | 1 | 1 | Napr. Spĺňa, 1,00 € x 100 = 100,00 € |
| Sústroje zbernej nádoby s čerpadlom , filter mlieka, odkal.ventil, ovládač čerpadla | 2 | 2 |  |
| Dojacia súprava , strukové návlečky-sada | 14 | 14 |  |
| Prietokomer mlieka - kábel 3m, krabica rozbočná, materiál pre montáž, pulzátory, vrátane napájača | 14 | 14 |  |
| Dezinfekčný automat | 1 | 1 |  |
| Rozvod mlieka, dezinfekcia, výtlačného potrubia, vrátane držiaku dezinfekcie | 1 | 1 |  |
| Kompletácia 2x7 - rozvod vody, elektroinštalácie | Súb. | Súb. |  |
| Náhradné dojenie do konví | 2 | 2 |  |
| Montáž, vrátane demontáže | Súb. | Súb. |  |
| **Automatická obchádzajúca identifikácia** | | | |
| Anténa 80kHz rámová, kontroler, Krabica prepojovacej antény, Napájač , USB komunikačný adaptér 4port, Snímač tlakový, PC, monitor, ... | 1 | 1 |  |
| 5.5 M software riadenia mliečnej farmy do 500 ks, software KU (kontrola úžitkovosti) | 1 | 1 |  |
| Montáž | Súb. | Súb. |  |
| **Pedometer A** | | | |
| Pedometer | 200 | 200 |  |
| Pásik pre pedometer | 230 | 230 |  |
| **Stojisko rybinovej dojárne - 2x7** | | | |
| Rám dojárne 2x7, tunel, tlak.ovládanie, kompresor, úprava vzduchu, schody, bránka obsluhy | 1 | 1 |  |
| Montáž | Súb. | Súb. |  |
| **Gumenné rohože** | | | |
| D+M Rohože m2 | 80 | 80 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cena celkom I. až VII. bez DPH:** | **0,00 €** |
|  | DPH 20%: | 0,00 € | |
|  | **Cena celkom s DPH:** | **0,00 €** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |