**Elekto-traktor kategórie UTV s kabínou 1 ks**

Technická špecifikácia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parameter** | **Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu** |
| **MOTOR** | elektromotor |  |
| min. 100 hp |  |
| kapacita batérie min. 14,0 kWh  |  |
| **POHON** | Štvorkolesový (4X4) |  |
| Aktívna kontrola zjazdu |  |
| **BRZDY** | Hydraulické  |  |
| **DOJAZD** | min. 60 km |  |
| **KABÍNA** | Počet miest na sedenie min. 2 |  |
| Kúrenie |  |
| Infotaiment s navigáciou + rádio |  |
| Zrkadlá |  |
| **ĎALŠIA VÝBAVA** | Nabíjacia súprava |  |
| Ťažné zariadenie |  |
| Navijak |  |
| Wallbox |  |
| **HMOTNOSŤ NEBRZDENÉHO PRÍVESU** | min. 500 kg |  |
| **NOSNOSŤ KORBY** | Min 400 kg s možnosťou vyklápania  |  |
| **PNEUMATIKY/ KOLESÁ** | 4 |  |
| **PODVOZOK** | odpružený |  |
| **ZAŠKOLENIE OBSLUHY**  | Vyžaduje sa |  |