Príloha č. 2: „ Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.“

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | Technologické doplnenie a čiastočná obnova technológie odchovu a výkrmu jatočných moriek v existujúcom objekte. |
| ***Obstarávateľ:*** | Morky Petránek s.r.o, Partizánska 70/467, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44602804 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky**  **Objekt: Odchovňa hospodárskych zvierat –moriek, Čremošné 135, parc. č. 168** | | **Cena v € za jeden kus, resp. komplet, bez DPH** | **Počet kusov** | **Cena celkom bez DPH** | **Typové označenie**  **(ak relevantné)** |
| p.č. | ***Vzduchotechnika : „A“*** |  |  |  |  |
| ***1.A.1.*** | ***Ventilátor so zabudovanou žalúziou*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.2.*** | ***Clona ventilátora*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.3.*** | ***Rám na osadenie ventilátora š:1500mm x v:2700mm*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.4.*** | ***Stropné ventilátory*** |  | ***4*** |  |  |
| ***1.A.5.*** | ***Servopohon/motor násávacích klapiek*** |  | ***3*** |  |  |
| ***1.A.6.*** | ***Príslušenstvo ovládania nasávacích klapiek*** |  | ***komplet*** |  |  |
| ***1.A.7.*** | ***Clona nasávcej klapky*** |  | ***26*** |  |  |
| ***1.A.8.*** | ***Komínový nástavec s motýľou klapkou D 50*** |  | ***4*** |  |  |
| ***1.A.9.*** | ***Cirkulačný ventilátor (FLOW-FAN) + manuálny regulátor otáčok*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.10.*** | ***Regulátor klímy*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.11.*** | ***Snímač teploty*** |  | ***3*** |  |  |
| ***1.A.12.*** | ***Snímač CO2*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.13.*** | ***Snímač relatívnej vlhkosti*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.14.*** | ***Pulzný vodomer*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.15.*** | ***Technologický elektrorozvádzač s umiestnením na povch*** |  | ***1*** |  |  |
| ***1.A.16.*** | ***Montáž vzduchotechniky*** |  | ***komplet*** |  |  |
| ***1.A.17.*** | ***Montáž elektroinštalácii vzduchotechniky oprávnenou osobou vrátane podružného materiálu*** |  | ***komplet*** |  |  |
| ***1.A.18.*** | ***Montáž a oživenie riadiaceho systému*** |  | ***komplet*** |  |  |
| ***1.A.19.*** | ***Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému vzduchotechniky*** |  | ***komplet*** |  |  |
|  | ***Vykurovanie „B“*** |  |  |  |  |
| ***1.B.1.*** | ***Plynový infražiarič na propán s integrovaným termostatom v regulačnom ventile, určený pre ohrev hydiny v chovných halách*** |  | ***8*** |  |  |
| **1.B.2.** | ***Pripojovacia flexibilná oceľová hadica ( ½´´ , 2 m dlhá)*** |  | ***8*** |  |  |
|  | ***Osvetlenie „C“*** |  |  |  |  |
| **1.C.1.** | ***Svietidlo S120 na LED trubice*** |  | ***20*** |  |  |
| **1.C.2.** | ***LED trubica W/B 22W regulovateľná*** |  | ***20*** |  |  |
| **1.C.3.** | ***Regulátor intenzity osvetlenia*** |  | ***1*** |  |  |
| **1.C.4.** | ***Kábel CYKY 3x1,5*** |  | ***80m*** |  |  |
| **1.C.5.** | ***Montáž osvetlenia oprávnenou osobou, vrátane podružného materiálu*** |  | ***komplet*** |  |  |
| **1.C.6.** | ***Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému osvetlenia haly*** |  | ***komplet*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky**  **Objekt: SO 05- Chovná hala III, Čremošné 135, parc.č. : 171/15** | | **Cena v € za jeden kus, resp. komplet, bez DPH** | **Počet kusov** | **Cena celkom bez DPH** | **Typové označenie**  **(ak relevantné)** |
| p.č. | ***Vzduchotechnika : „A“*** |  |  |  |  |
| ***2.A.1.*** | ***Rekuperačná jednotka*** |  | ***1*** |  |  |
| ***2.A.2.*** | ***Snímač CO2*** |  | ***1*** |  |  |
| ***2.A.3.*** | ***Snímač relatívnej vlhkosti*** |  | ***1*** |  |  |
| ***2.A.4.*** | ***Pulzný vodomer*** |  | ***1*** |  |  |
| ***2.A.5.*** | ***Regulátor klímy*** |  | ***1*** |  |  |
| ***2..A.6.*** | ***Snímač teploty*** |  | ***2*** |  |  |
| ***2.A.7.*** | ***Montáž vzduchotechniky*** |  | ***komplet*** |  |  |
| ***2.A.8.*** | ***Montáž elektroinštalácii vzduchotrchniky oprávnenou osobou, vrátane podružného materiálu*** |  | ***komplet*** |  |  |
| ***2.A.9.*** | ***Montáž a oživenie riadiaceho systému*** |  | ***komplet*** |  |  |
|  | ***Osvetlenie „B“*** |  |  |  |  |
| **2.B.1.** | ***Svietidlo S120 na LED trubice*** |  | ***6*** |  |  |
| **2.B.2.** | ***LED trubica W/B 22W regulovatelná*** |  | ***6*** |  |  |
| **2.B.3.** | ***Regulátor intenzity osvetlenia*** |  | ***1*** |  |  |
| **2.B.4.** | ***Kábel CYKY 3x1,5*** |  | ***30m*** |  |  |
| **2.B.5.** | ***Montáž osvetlenia vrátane podružného materiálu*** |  | ***komplet*** |  |  |
| **2.B.6.** | ***Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému osvetlenia haly*** |  | ***komplet*** |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Platca DPH: Áno / Nie (vyberte)

Telefón a e-mail:

Dátum: