**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Fotopasce a webkamery (ID zákazky 46848)

1. Predmetom zákazky je nákup fotopascí, webkamier a s tým súvisiace služby.

Predmet zákazky je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

1. **Hlavný kód CPV:**

38650000-6 Fotografické zariadenia

**Doplňujúci kód CPV:**

32333300-9 Prístroje na reprodukciu videozáznamov

32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**

* do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Miestom dodania je:**

* Sklad SITB MV SR Račianska 45, zo strany Legerského 1, 832 56 Bratislava

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Fotopasca** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **19 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Prísvit:** | s neviditeľným prísvitom s vlnovou dĺžkou min. 940 nm |  | **N/A** |
| **Dosvit:** | min. 25 m |  | **N/A** |
| **Snímač:** | min. 30 MPx |  | **N/A** |
| **Frekvencia snímkov:** | min. 30 snímkov/s (fps) |  | **N/A** |
| **Max. rozlíšenie videa:** | min. HD (1080p) |  | **N/A** |
| **Dĺžka snímaného videa:** | min. do 30 s |  | **N/A** |
| **Rýchlosť spúšte:** | max. 0,6 s |  | **N/A** |
| **Šírka záberu:** | min. 52° |  | **N/A** |
| **Komunikácia:** | dvojcestná komunikácia (aplikácie /SMS) | **N/A** |  |
| **Vstavaný displej:** | s uhlopriečkou min 2" |  | **N/A** |
| **Podpora SDHC kariet:** | s max. kapacitou min. 32 GB |  | **N/A** |
| **Iné funkcie:** | nahrávanie zvuku | **N/A** |  |
| MMS/4G modul | **N/A** |  |
| časovač fotenia | **N/A** |  |
| zobrazovanie dátumu, času, teploty a stavu batérií na fotografii | **N/A** |  |
| možnosť využitia dobíjateľných externých akumulátorov | **N/A** |  |
| *Príslušenstvo:* | | | |
| **Kábel na napájanie z externého zdroja:** | kompatibilný s dodávanou fotopascou a s externým zdrojom | **N/A** |  |
| **Nabíjačka externých zdrojov (batérií):** | kompatibilná s dodávanými externými zdrojmi | **N/A** |  |
| **Externý zdroj (batéria):** | počet: min. 2 ks k 1 fotopasci, kompatibilný s dodávanou fotopascou s napätím min. 6V |  | **N/A** |
| **Bezpečnostný box:** | kompatibilný s dodávanou fotopascou | **N/A** |  |
| **Nastaviteľný lanový zámok na fotopasce:** | s hrúbkou min. 8 mm |  | **N/A** |
| **Pamäťová karta typu SDHC:** | s rýchlosťou čítania min. 45 MB/s, s kapacitou min. 32 GB (UHS-II, Class10) |  | **N/A** |
| **Položka č. 2 – Konferenčná webkamera** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **10 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Maximálne rozlíšenie videa:** | min. Full HD (1920 × 1080 px) |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | vstavaný mikrofón + reproduktor | **N/A** |  |
| stereo (viac ako 1 mikrofón) | **N/A** |  |
| autentické ostrenie (autofocus) | **N/A** |  |
| ovládanie na diaľku | **N/A** |  |
| redukcia okolitého ruchu | **N/A** |  |
| sledovanie tváre | **N/A** |  |
| ovládanie na diaľku | **N/A** |  |
| funkčnosť aj bez pripojenia k PC/notebooku – stačí pripojiť rovno k výstupnému video zariadeniu | **N/A** |  |
| korekcia pri slabom osvetlení | **N/A** |  |
| **Zorný uhol:** | 360 ° | **N/A** |  |
| **Typ:** | profesionálny, webkamery | **N/A** |  |
| **Ozvučenie videa:** | stereo | **N/A** |  |
| **Typ pamäťovej karty:** | min. [SD](https://www.alza.sk/slovnik/sd-karta-art4932.htm) |  | **N/A** |
| **Podporovaný operačný systém:** | min. Windows 11, Windows 10, Windows 7, Mac OS, Android 11.0, Android 10.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0 |  | **N/A** |
| **Pripojenie:** | min. RJ-45, WiFi, HDMI, USB-A na pripojenie myši či klávesnice |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | diaľkový ovládač  káble na pripojenie kamery | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*