**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie prachotesného vozíka pre transport sterilného materiálu – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je vozík dodaný v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. materiál – nerez AISI304
 |  |
| 1. po vnútornom obvode dvierok – tesniaca guma voči prachu
 |  |
| 1. min vnútorná dĺžka 81 cm
 |  |
| 1. min. vnútorná hĺbka 60 cm
 |  |
| 1. celková výška max. 154 cm
 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 15 cm na vonkajšie povrchy ( 2 s aretáciou )
 |  |
| 1. nosnosť min. 40 kg
 |  |
| 1. s rukoväťou / rukoväťami na tlačenie
 |  |
| 1. min. 3 vnútorné police (vrátane dna), t. j. min. 2 vnútorné police + dno
 |  |
| 1. vzdialenosť medzi vnútornými policami min. 30 cm alebo nastaviteľná
 |  |