|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa:  |
| Sídlo obstarávateľa: ,  |
| IČO obstarávateľa:  |

Rolovacie plachtové vráta – 1kpl

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| 4 ks o rozmeroch 3,0 x 3,1 m | áno | Vyberte položku. |
| 4 ks o rozmeroch 3,4 x 3,1 m | áno | Vyberte položku. |
| 2 ks o rozmeroch 4,0 x 3,8 m | áno | Vyberte položku. |
| Hlavná plachta – navíjaná na horný hriadeľ | áno | Vyberte položku. |
| Všetky oceľové prvky žiarovo zinkované | áno  | Vyberte položku. |
| 80 mm široké vodiace lišty osadené kefami proti hluku na zaistenie hlukového komfortu a celkovej tesnosti vrát | áno | Vyberte položku. |
| Oceľová strieška z 0,8 mm hrubého plechu s postrannými čelami | áno | Vyberte položku. |
| Ukončenie membrány zdvojenou plachtou | áno | Vyberte položku. |
| Rebrá z bezšvových trubiek prierezu 1”, pozink | áno | Vyberte položku. |
| Plachta: 550g/m2 s PES mriežkou a obojstranným nástrekom PVC, požiarna odolnosť B-s2-d0, farba zelená alebo biela transparentná (u všetkých farieb 60 % prepustnosť svetla), UV stabilná, 10 rokov záruka, 25 rokov životnosť, zvarená do 1 kusu – bez švov, napínací tunel navarený priamo na plachte, zvariteľná | áno | Vyberte položku. |
| Elektromotory trubkové 230V / alternatívne na manuálny pohon | áno | Vyberte položku. |
| Pri výbave s motorom riadiaca jednotka pre samodržanie / pre príjem diaľkového ovládania | áno | Vyberte položku. |
| Jednotlačítkové ovládače pre pohyb vrát s káblom | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača