|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: KOPEK plus s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce |
| IČO obstarávateľa: 35781131 |

Úžitkové dodávkové vozidlo s chladiarenskou nadstavbou do 3,5 t - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| **Technické údaje vozidla** | | |
| Druh karosérie: chassis + skriňová nadstavba | áno | Vyberte položku. |
| Palivo nafta | áno | Vyberte položku. |
| Najvyššia prípustná hmotnosť (t) maximálne | 3,5 |  |
| Prevodovka manuálna | áno | Vyberte položku. |
| Počet prevodových stupňov minimálne | 6 |  |
| Zdvihový objem motora (cm3) minimálne | 2 184 |  |
| Maximálny výkon motora (kW) minimálne | 130 |  |
| Objem palivovej nádrže (l) minimálne | 75 |  |
| Emisná norma minimálne EURO 6 | áno | Vyberte položku. |
| Pohon predný | áno | Vyberte položku. |
| Rezervné koleso | áno | Vyberte položku. |
| Klimatizácia | áno | Vyberte položku. |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním | áno | Vyberte položku. |
| Dvojmiestna lavica v kabíne vodiča, 2 miesta na sedenie okrem vodiča | áno | Vyberte položku. |
| Elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá | áno | Vyberte položku. |
| Objem ložného priestoru minimálne (mm) | 2020x2020x3640 |  |
| Dĺžka (mm) maximálne | 6 400 |  |
| Airbag vodiča | áno | Vyberte položku. |
| Elektrické ovládanie predných okien | áno | Vyberte položku. |
| Autorádio + Bluetooth | áno | Vyberte položku. |
| Protišmyková podlaha a obklad stien úložného priestoru pre hygienickú prepravu pekárenských výrobkov | áno | Vyberte položku. |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | áno | Vyberte položku. |
| **Pekárenská nadstavba** | | |
| Bočné jednokrídlové dvere 1 ks | áno | Vyberte položku. |
| Zadné dvojkrídlové dvere | áno | Vyberte položku. |
| Skúška na vozidle | áno | Vyberte položku. |
| Zápis nadstavby do TP vozidla | áno | Vyberte položku. |
| Okopové lišty 3 rady na oboch stranách | áno | Vyberte položku. |
| Spojler | áno | Vyberte položku. |
| Samostatný chladiarenský agregát -20/+30 °C s výkonom minimálne (W) | 1 525 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača