|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | PD Uhrovec, a.s. |
| **IČO:** | 00205788 |
| **Názov zákazky:** | Digitálna nadúrovňová mostová váha s kontajnerom |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ | |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ | |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ | |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ | |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
|  | | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| rozmery váhy: 18 x 3 m v nadúrovňovom vyhotovení | | /vyplní uchádzač/ |
| maximálna váživosť: 60 000 kg | | /vyplní uchádzač/ |
| overiteľný dielik: 20 kg | | /vyplní uchádzač/ |
| trieda presnosti: III | | /vyplní uchádzač/ |
| 1 ks vzdialený displej do vonkajšieho prostredia v nerezovom vyhotovení, výška číslic min. 10 cm, umiestnený na 1 ks 3 m stĺpe vo vzdialenosti do 5 m od váhy | | /vyplní uchádzač/ |
| 1 ks tenzometrický snímač v nerezovom vyhotovení, krytie IP 68 | | /vyplní uchádzač/ |
| 1 ks vyhodnocovací indikátor umiestnený vo vrátnici, požadovaný výstup RS 232 a RS 485 | | /vyplní uchádzač/ |
| ES overenie + ES certifikát o zhode | | /vyplní uchádzač/ |
| 1 ks vrátnica - kontajner rozmery min. 3 m x 2,5 m, zateplený, 1 okno, s kamerovým systémom, klimatizáciou, el. prípojkou | | /vyplní uchádzač/ |
| 1 ks počítač s tlačiarňou, a OS Windows vrátanie el. prípojky | | /vyplní uchádzač/ |
| vrátane dopravy, kompletnej montáže a inštalácie | | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENOVÁ PONUKA** | Cena v eur bez DPH: |
| **Cena v eur bez DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur s DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka