**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka 1:**  **Outdoorová kamera s nabíjacím kitom pre motocyklistov** | |
| **Počet** | 70 ks |
| **Popis kamery** | kompaktné a funkčne nezávislé kamerové zariadenie na záznam pohyblivého obrazu a zvuku, najmä v reálnom čase a jeho okamžité uloženie na záznamové médium (napríklad na SD kartu) |
| **Typ kamery** | outdoorová |
| **Špecifikácia** | * pripojiteľná k počítaču používateľa * minimálna výdrž v režime nahrávania 1080 p je minimálne 150 minút * ovládacie menu musí byť minimálne v slovenskom alebo českom jazyku * materiál tela – plast/kov/kombinácia plast a kov * rozmery – max 72 x 55 x 35 mm * vodeodolná bez obalu (dážď, ponor do min 10 m) * uchytenie pre držiak na prilbu * automatické vyváženie bielej farby * optická stabilizácia obrazu * možnosť dodatočného osvetlenia * farebný nočný režim * hmotnosť max 200 g * uhol snímania min 150° * mikrofón – zabudovaný, stereo s možnosťou vypnutia * voliteľný formát nahrávania (video/foto) * formáty záznamu: min MPEG, JPEG * rozlíšenie videa: min Full HD * slot na pamäťové karty: micro SD/micro SDHC/micro SDXC * dátové rozhrania: min USB-C, WiFi (pásmo 2,4 GHz), Bluetooth * Displej:   + farebný   + dotykový   + zobrazenie ovládacieho menu kamery   + prehratie nasnímaného obrazu v režimoch 16:9 alebo 4:3   + veľkosť displeja - min 2,0 " * Akumulátor outdoorovej kamery: vymeniteľný, nabíjateľný akumulátor Li-Ion/Ni-MH – min. 1700mAh |
| **Príslušenstvo** | * 2 ks akumulátor (Li-Ion/Ni-MH) - vymeniteľné, nabíjateľné s kapacitou min. 1700mAh s výdržou v režime nahrávania 1080 p minimálne 2,5 h * prenosná brašna na outdoorovú kameru a príslušenstvo (kompatibilná s kamerou a príslušenstvom) * prepojovacie káble – minimálne prepojovací kábel kamera s PC a kamera s nabíjačkou * nabíjačka akumulátora - podľa požiadaviek zariadenia s možnosťou pripojenia do siete pre 230V/50 Hz a autonabíjačka 12V * kompatibilná SD karta 128 GB (SD/SDHC/SDXC, MS-DUO alebo iné) * softvér (základná editácia, ovládanie, pripojenie outdoorovej kamery do PC) * príslušenstvo pre uchytenie outdoorovej kamery k motocyklovej prilbe kompatibilné s kamerou:   Držiak outdoorovej kamery pre motocyklistov podľa odporúčaní výrobcu outdoorovej kamery alebo smerovo nastaviteľný držiak outdoorovej kamery pre motocyklistov s upevnením na motocyklovú prilbu. Viacsmerovo nastaviteľný pomocou štyroch kĺbov tak, aby nebolo zabránené výhľadu vodiča motocykla na motocyklovej prilbe. Držiak outdoorovej kamery pre motocyklistov sa pripája pomocou obojstrannej lepiacej pásky, dodávanej výrobcom, alebo dodatočne tak, aby bol dostatočne pevne spojený s motocyklovou prilbou za predpokladu, že je na ňom pripevnená aj outdoorová kamera. Úchyt kamery nesmie byť stavaný len na jeden typ tela kamery. |
| **Obsah balenia** | Návod na používanie v slovenskom / českom jazyku v tlačenej forme alebo odkaz na internetovú stránku s návodom v slovenskom / českom jazyku |