*Príloha č. 1*

***Technická špecifikácia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Automatické baliace zariadenie** | **Požadovaná  hodnota** | **Merná  jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** | | | |
| **Automatický vertikálny baliaci stroj** | áno | | áno/nie\* |
| **Vynášací dopravník pre vysýpanie balených produktov s vibráciou a separáciou odpadu** | áno | | áno/nie\* |
| **Detektor kovov na zabalené produkty** | áno | | áno/nie\* |
| **Kontrolná váha s vyraďovaním na zabalené produkty** | áno | | áno/nie\* |
| **Možnosť balenia súčasne na jednom zariadení do priebežných sáčkov (PilowBag) stojacích (DoyPack) aj so zvarenými hranami a uzatvárateľným zippom** | áno | | áno/nie\* |
| **Celková výška linky** | max. 4000 | mm | uviesť hodnotu |
| **Počet vážiacich káps** | min. 14 | ks | uviesť hodnotu |
| **Objem sáčku** | min. 2,0 | litra | uviesť hodnotu |
| **Min. rozsah dávkovania** | 10 - 500 | gramov | uviesť hodnotu |
| **Výkon balenia** | min. 35 | balíčkov/min. | uviesť hodnotu |
| **Presnosť dávkovania** | max. ±2 | gramy | uviesť hodnotu |
| **Vhodné pre vrstvené tepelné zvarovancie fólie z oboch strán /min. PP; BOPP, PE+PP/** | áno | | áno/nie\* |
| **Plynule nastaviteľná dĺžka sáčku do** | min. 350 | mm | uviesť hodnotu |
| **Príkon** | max. 10 | kW | uviesť hodnotu |
| **Termotransférová kroková tlačiareň** | áno | | áno/nie\* |
| **Možnosť tlače - dátum; text a čiarového kódu** | áno | | áno/nie\* |
| **Fotosonda na striedanie tlače na základe čiernej značky na fólii** | áno | | áno/nie\* |
| **Odsunový šikmý dopravník rozmer /šírka x dĺžka/** | min. 250x2000 | mm | uviesť hodnotu |
| **Otočný zásobníkový stôl na produkty /priemer/** | min. 800 | mm | uviesť hodnotu |
| **Digitálne dotykové ovládanie** | áno | | áno/nie\* |
| **Proces prevádzky je automatizovaný** | áno | | áno/nie\* |
| **Softvér zabezpečujúci sledovanie výrobného procesu** | áno | | áno/nie\* |
| **Vzdialený prístup na sledovanie vstupov a výstupov výrobného procesu** | áno | | áno/nie\* |
| **Záloha vstupných aj výstupných dát na USB** | áno | | áno/nie\* |
| **Možnosť sledovania histórie** | áno | | áno/nie\* |
| **Dodávka a záruka** | | |  |
| **Dovoz na prevádzku** | áno | | áno/nie\* |
| **Montáž na mieste plnenia** | áno | | áno/nie\* |
| **Spustenie do prevádzky a odskúšanie výrobného procesu** | áno | | áno/nie\* |
| **Zaškolenie obsluhy** | áno | | áno/nie\* |
| **Doba záruky od dodania** | min. 24 | mesiacov | uviesť hodnotu |
| **Termín dodania** | max. 1 | mesiac | uviesť hodnotu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typové označenie ponúkaného zariadenia** | **Výrobca ponúkaného zariadenia** |
| **Automatické baliace zariadnie** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia** | | | | |
| **\* nehodiace sa prečiarknite** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Predkladateľ cenovej ponuky:** |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  | |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |  | |  |  |
| IČO: |  | |  |  |
| Zastúpený: |  | |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  | |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 30.04.2024 | |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |  | |  |  |