**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Kompaktor*** |
| ***Obstarávateľ:*** |  |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Kompaktor**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | polonesený stroj |
| 2. | ťažné oje ku traktoru TBZ kat. 3 |
| 3. | robustný rám s bočnými krídlami |
| 4. | náprava s kolesami a zakladacími klinmi |
| 5.  | hydraulika stroja - počet 2-činných okruhov/počet rýchlospojek 3/6 |
| 6. | možnosť zámeny pracovných agregátov |
| 7. | osvetlenie na cestné komunikácie |
| 8. | počet pracovných operácií na stroji min. 7 |
| 9. | kypriče stôp traktora - nastaviteľné na teleskop.ráme min. 4 ks |
| 10.  | predný masívny zubatý smyk s hydraul.ovládaním |
| 11. | predné prútové valce - do špirály min. Ø 400 mm |
| 12. | sekcia odpružených šípových radlíc |
| 13. | urovnávacia smyková doska za radlicami |
| 14. | zadné crosskill valce |
| 15. | zadný finiš smyk |
| 16. | pracovný záber 6 m |
| 17. | prepravná šírka max. 3 m |
| 18. | prepravná výška max. 3,8 m |
| 19. | celková hmotnosť max. 4 400 kg |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Kompaktor** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |