Obstarávateľ:

**Agro Čelovce s.r.o.**

**Čelovce 65**

**991 41 Čelovce**

**IČO: 36 621 269**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Ťahaný postrekovač**

**Predmet zákazky:** nákup stroja.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

Pracovný záber 24 m

Nádrž s objemom min. 4000 l

Preplachovacia nádrž na vnútorné/vonkajšie

čistenie s objemom min. 400 l

Nádrž na čistú vodu s objemom min. 15 l

Čerpadlo s prietokom min. 270 lit./min.

Elektronická regulácia postrekovej dávky

Automatické vypínanie sekcií

Hydraulicky ovládané ramená

Ultrazvukové riadenie výšky ramien min. 3 senzory

Individuálne naklápanie ramien

Širokouhlý kĺbový hriadeľ

ISOBUS pripojenie stroja

Sledovanie stopy traktora

Kolesá 300/95 R46 s plynulým nastavením

rozchodu v rozmedzí min. 180 – 210 cm

Odpruženie nápravy

Parkovacia brzda a prevádzkové pneumatické

brzdy

Spodný záves K80

Osvetlenie na prepravu na pozemných komunikáciách

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR