**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Fotopasce pre RHCP (ID zákazky 61729)

1. Predmetom zákazky je nákup fotopascí pre riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

1. **Hlavný kód CPV:**

38650000-6 Fotografické zariadenia

**Doplňujúci kód CPV:**

32000000-3 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania
* zaškolenie personálu na obsluhu zariadenia
* potvrdený dodací list/preberací protokol s uvedením výrobných čísel je podkladom k vystaveniu faktúry.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 2 ročnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**

* do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Miestom dodania je:**

MV SR, P PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Štefánikova 10, 073 01 Sobrance

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia** | |
| (uchádzač doplní len PRÁZDNE POLIA) | |
| **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.** | |
| **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Fotopasca** | |
| **Množstvo: 130 ks** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| Výrobca: | |  | **N/A** |
| Typové označenie: | |  | **N/A** |
| úložný priestor: | SD karta alebo mini SD karta 16-32 GB |  | **N/A** |
| hmotnosť fotopasce (bez batérií): | 275 g - 400 g |  | **N/A** |
| maximálna veľkosť fotopasce: | max. 145 x 118 x 82 mm |  | **N/A** |
| minimálna detekčná vzdialenosť | od 20 m |  | **N/A** |
| rýchlosť spúšte: | 1 - 3 sec |  | **N/A** |
| uhol záberu objektívu | min. 50°, |  | **N/A** |
| Obrazový senzor | min. 5 Mpx |  | **N/A** |
| minimálna vzdialenosť nočného videnia | min. 14 metrov, |  | **N/A** |
| zachytenie | 5-60 sekúnd videa, 1-3 snímky |  | **N/A** |
| podpora foto aj video režim | áno | **N/A** |  |
| diaľková správa prostredníctvom SMS | áno | **N/A** |  |
| rozlíšenie fotiek | max. 18 Mpx |  | **N/A** |
| rozlíšenie videa | min. HD 1280x720p, VGA 640x480p, |  | **N/A** |
| napájanie | 8ks AA alkalických batérií, |  | **N/A** |
| odolnosť voči vode a snehu | áno | **N/A** |  |
| nočný prísvit - neviditeľný | áno | **N/A** |  |
| dosah nočného prísvitu | min. 20 m |  | **N/A** |
| sila/intenzita nočného prísvitu | 850 nm - 940nm |  | **N/A** |
| PIR pohybový senzor - dosah | min. 15m |  | **N/A** |
| PIR uhol záberu | min. 50° |  | **N/A** |
| podpora SIM kariet SK operátorov a funkcie odosielania MMS | áno | **N/A** |  |
| podpora 4G aj 2G sietí (v prípade miest bez dostatočného signálu) | áno | **N/A** |  |
| ovládanie za pomoci SMS príkazov | áno | **N/A** |  |
| Slovenský jazyk, anglický jazyk | áno | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:

* **technický list** výrobku v slovenskom alebo českom jazyku (poprípade originál + preklad do slovenského jazyka) za účelom overenia technickej špecifikácie ponúknutého produktu.