**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Samochodný postrekovač*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Roľnícka spoločnosť,a.s.,980 41 Bottovo č.154,  IČO:31 580 700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Samochodný postrekovač** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Požadovaný parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Výkon motora v KW min. | 200 kW |  |
| 2. | Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies | áno |  |
| 3. | Riadenie všetkých 4 kolies,riadenie 2 kolies, krab | áno |  |
| 4. | Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá | áno |  |
| 6. | Automatické mazanie podvozku | áno |  |
| 7. | Pracovný záber min.36m | áno |  |
| 8. | Vzduchový asistečný systém miešania kvapaliny so vzduchom priamo v dýze. | áno |  |
| 9. | Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom | áno |  |
| 10. | Vzdialenosť medzi dýzami max. | 50 cm |  |
| 11. | Počet pracovných sekcií postrekovej rampy min. | 24 ks |  |
| 12. | Výška rampy nad porastom,alebo pôdou min. | 50 cm |  |
| 13. | Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov | áno |  |
| 14. | Objem postrekovej nádrže min. | 4000 l |  |
| 15. | Objem preplachovej nádrže - min. | 300 l |  |
| 16. | Výkon postrekového čerpadla - min. | 400 l/min |  |
| 17. | Elektricky ovládané sekčné ventily | áno |  |
| 18. | Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže | áno |  |
| 19. | Automatické zastavenie plnenia nádrže | áno |  |
| 20. | Možnosť plnenia externým čerpadlom | áno |  |
| 21. | Kabína s klimatizáciou a kúrením | áno |  |
| 22. | Počítačový terminál s dotykovým displejom | áno |  |
| 23. | Postrekovač vybavený autopilotom spolu so samostatným monitorom | áno |  |
| 24. | Vybavenie kamerovým systémom - monitor + min. 1 kam. | áno |  |
| 25. | Pretlaková kabína | áno |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň predložením ponuky deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Samochodný postrekovač** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:**  **Uveďte typové označenie, značku** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |