**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckych nočných stolíkov – 102 ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú nočné stolíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
|  | obojstranný nočný stolík s jedálenskou doskou (samostatne alebo integrovanou) |  |
|  | možnosť výberu farebného prevedenia – min. čelá zásuviek a dvierok |  |
|  | min. 1 časť s možnosťou uzamknutia (zásuvka alebo dvierka) |  |
|  | vonkajšie rozmery (šxhxv) min. 40x40x75 cm a max. 61x60x95,5 cm |  |
|  | vlastnosti nočného stolíka: pojazdný, obojstranný, musí byť umývateľný a dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |
|  | konštrukcia stolíka: kov lakovaný práškovou farbou |  |
|  | povrchová úprava: so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškriabaniu, vlhkosti, pare a teplu |  |
|  | materiál čielok zásuviek, dvierok: vysokotlakový laminát (HPL) alebo min. povrchová úprava z vysokotlakového laminátu (HPL), alebo kov lakovaný práškovou farbou |  |
|  | aretácia zásuvky proti vypadnutiu |  |
|  | vyberateľné plastové vložky v zásuvke, alebo vyberateľné zásuvky, ľahko čistiteľné **– bez preferencie (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia)** |  |
|  | kolieska: min. 4 dvojité kolieska, min. 2 zabrzditeľné, priemer min. 5 cm |  |
|  | držiak (na uterák) |  |
|  | plynulo výškovo nastaviteľná jedálenská doska, jednoducho ovládateľná, s posilovaním plynovou pružinou, naklopiteľná pre čítanie a písanie |  |
|  | materiál vrchnej a jedálenskej dosky: vysokotlakový laminát (HPL) alebo ABS plast |  |
|  | výškové nastavenie jedálenskej dosky v min. rozsahu 85 – 100 cm |  |
|  | rozmery jedálenskej dosky: min. 55x30 cm |  |
|  | max. zaťaženie jedálenskej dosky v jej strede: min. 8 kg |  |