**Technická správa**

**Všeobecne**

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je odstránenie nefunkčného vedenia spoločnosti Telekom v riešenom a dotknutom území v rámci výstavby Bytového domu Terchovská. Projekt je vypracovaný v rozsahu dokumentácia pre stavebné povolenie.

Názov stavby: Bytový dom Terchovská a dotknuté územie

SO 207 Odstránenie nefunkčného vedenia slaboprúdového rozvodu

Miesto stavby: Okres Bratislava II., Obec: BA-m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka, pozemky na parcelách registra „C“ p.č. 17007/47, p.č. 17007/46 , p.č. 17014/2, p.č. 17016/1, p.č. 14472/1, p.č. 14472/53, p.č. 22247/9

Investor: Hlavné mesto Slovenskej republiky

Primaciálne nám. 1

811 99 Bratislava

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie

**Projektové podklady**

* Architektonicko-stavebné výkresy
* Vyjadrenia z DUR
* Podklady operátora Telekom

**Predmetom projektu je**

* SO 207 Odstránenie nefunkčného vedenia slaboprúdového rozvodu

**Základné údaje**

**Predpisy a normy**

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými slovenskými zákonmi, vyhláškami a normami.

**Technické riešenie**

Podľa vyjadrení spoločnosti Telekom je telekomunikačné vedenie prechádzajúce riešeným územím nefunkčné. V rámci stavebných prác v riešenom a dotknutom území bude toto vedenie odkopané a na hranici dotknutého územia prerušené a odstránené. Nefunkčný kábel bude zlikvidovaný v zmysle platných zákonov o odpadoch.

**Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti PD, prípadne budú upresnené v nasledujúcom stupni PD.**

V Bratislave, 06/2023 Ing. Peter Jašš