PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| **IČO uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):** | /vyplní uchádzač/ |
| **Obstarávanie - názov zákazky:** | Ťahaný postrekovač |
| **Obstarávateľ:** | Ondrej Boroš, so sídlom: Nižný Kručov 81, 093 01IČO: 50144685 |

**Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:**

Položka: Ťahaný postrekovač - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Redukovaný záber ramien 15 m (sklopené koncové ramená) | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické riadenie výšky a naklápania ramien | /vyplní uchádzač/ |
| Joystick so zástrčkou CPC | /vyplní uchádzač/ |
| Riadená náprava alebo natáčacie oje | /vyplní uchádzač/ |
| Hraničné trysky, okrajové 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| 4 ultrazvukové čidlá pre automatické riadenie výšky | /vyplní uchádzač/ |
| Postrekové ramená - pracovná šírka 30 m | /vyplní uchádzač/ |
| Piestovo membránové čerpadlo - výkon čerpadla min. 400 l/min  | /vyplní uchádzač/ |
| Pneumatické spínanie sekcií - 18 sekcií  | /vyplní uchádzač/ |
| GPS ovládanie vypínania a zapínania postreku | /vyplní uchádzač/ |
| Cirkulácia postrekovej kvapaliny v ramenách | /vyplní uchádzač/ |
| K 80, horný záves | /vyplní uchádzač/ |
| Nočné LED osvetlenie | /vyplní uchádzač/ |
| Vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy a technického preukazu | /vyplní uchádzač/ |

**Cenová ponuka:**

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Ťahaný postrekovač **názov a typové označenie** /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE** (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

 -----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu