**Příloha č. 4 – Specifikace Multifunkční elektrická pánev**

**Elektrická multifunkční pánev**

**Základní funkce stroje:**

elektrické multifunkční zařízení vhodné pro vaření, dušení, smažení, restování, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem

**Technický popis:**

kapacita min. 150 lt., vložení 3x GN 1/1

rozměr: šířka stroje 1250 mm +/- 10%

maximální hmotnost stroje 350 kg

instalovaný příkon 38 kW (+/-10%)

rychlost ohřevu dna pánve z pokojové teploty na 200°C do 2,5 min.

pracovní rozsah teplot 30-250°C

integrovaná samonavíjecí sprcha

ovládání pomocí dotykového displeje s min. 6-ti druhy automatizovaného provozu v ČJ vč. integrované nápovědy (návodu k obsluze)

manuální ovládání se třemi druhy provozu – grilování, vaření, fritování

motorické vyklápění pánve

teplotní sonda s min. 6ti měřícími body vč. magnetického držáku ve víku pánve

automatické napouštění vody s přesností na 1 lt.

možnost použití košů na vaření a smažení s automatickým zdvihem, časově nastavitelný

**Ovládací panel:**

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje

zařízení umožňuje dálkový přístup prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace

Zobrazení spotřeby energie

WiFi připojení bez externí antény

**Příslušenství k pánvi**

1x stěrka, 1x rameno pro zvedání a spouštění, 3x varný koš, 3x rošt na dno pánve, 1x síto, 1x čistící houbička.

**Dodací lhůta: 4 týdny od platnosti smlouvy**

**Záruční podmínky: min. 24 měsíců**