**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka STRIEKAČIEK pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť č. 1: STRIEKAČKA INJEKČNÁ DVOJDIELNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a funkčné vlastnosti** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny údaj: |
| materiál valca: polypropylén |  |
| materiál piesta: polyetylén |  |
| zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  |
| transparentné telo striekačky s vyznačením mierky |  |
| stupnica dobre čitateľná a odolná voči zmývaniu |  |
| minimálny zvyškový objem |  |
| bez obsahu latexu, PVC, DEHP |  |
| luer kónus bez závitu |  |
| konus sa musí dať plynulo zasunúť do ihly alebo spojovacej hadičky |  |
| tesnosť striekačiek v súlade s normou ISO 7886-1 |  |
| hladký pohyb piestu |  |
| po zasunutí luer kónusu striekačky do spojovacej hadičky/ trojcestného kohútika nesmie pretekať liečivo |  |
| Po natiahnutí liečiva do striekačky, liečivo nesmie pretekať popri pieste |  |
| objemy: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml |  |
| pri objeme 2 ml koncentrické zakončenie |  |
| pri objemoch 5 ml, 10 ml a 20 ml ekcentrické zakončenie |  |
| pri objeme 2 ml stupnica delená po 0,1 ml |  |
| pri objeme 5 ml stupnica delená po 0,2 ml |  |
| pri objeme 10 ml stupnica delená po 0,5 ml |  |
| pri objeme 20 ml stupnica delená po 1 ml |  |
| jednorazovo sterilne zabalené |  |
| Striekačka musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného podávania liečiva |  |

Obchodné meno:

Dňa: