**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Nákup bielej techniky II. / ID 67063**
2. Predmetom zákazky je obstaranie bielej techniky na zabezpečenie materiálno-technických potrieb SE MV SR a jednotlivých krajských CP.
3. CPV kódy:

39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť

39711100-0 - Chladničky a mrazničky

39711110-3 - Chladničky s mrazničkou

39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť

39711123-7 - Stojaté chladničky

39711130-9 - Chladničky

39711400-3 - Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče

39713100-4 - Umývačky riadu

39713200-5 - Práčky a sušičky bielizne

39721000-2 - Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť

39713500-8 - Elektrické žehličky

39713430-6 - Vysávače prachu

39713431-3 - Príslušenstvo k vysávačom prachu

39717200-3 - Klimatizačné spotrebiče

39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť

39713510-1 - Naparovacie žehličky

39721310-8 - Ohrievače vzduchu

39714100-1 - Ventilátory

39717000-1 - Ventilátory a klimatizačné spotrebiče

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky**:

Ministerstvo vnútra SR – Potočná 9, 900 91 Limbach

MV SR CP BA – Špitálska 14, 812 28 Bratislava

MV SR CP TT – Priemyselná 7, Trnava

MV SR CP TN – Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

MV SR CP NR – Železničiarska 1515, 949 01Nitra

MV SR CP ZA – Bánovská cesta 8111, Žilina – Bánova

MV SR CP BB – Ústredné sklady MV SR, Príboj 560, Slovenská Ľupča

MV SR CP PO – Budovateľská 63, 080 01 Prešov

MV SR CP KE – Rampová 7, 041 81 Košice

Termín dodania do 15 dní odo dňa doručenia objednávky.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Chladnička pultová veľká** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **195 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 120kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 40dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 10hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem chladničky** | min. 90 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem výparníka** | min. 13 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 90 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 60 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká** | Zameniteľné otváranie dverí  LED osvetlenie  Zásuvka na zeleninu  Priehradka na fľaše | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Police v chladničke** | min. 2 police | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priehradky vo dverách** | min. 2 priehradky | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 2 – Chladnička pultová (malá** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **54 ks** |
| **Energetická trieda** | min. E | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 90kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 41dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem chladničky** | min. 40 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 57 cm  Šírka max. 50 cm  Hĺbka max. 50 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká** | Zameniteľné otváranie dverí  LED osvetlenie  Priehradka na fľaše | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Police v chladničke** | min. 1 polica | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priehradky vo dverách** | min. 1 priehradka | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 3 – Chladnička kombinovaná (malá)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **235 ks** |
| **Energetická trieda** | min. E | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 200kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 40dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 6hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem chladničky** | min. 96 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem mrazničky** | min. 48 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 150 cm  Šírka max. 55 cm  Hĺbka max. 56 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká** | Zameniteľné otváranie dverí  Priehradka na fľaše  LED osvetlenie  Zásuvka na zeleninu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Police v chladničke** | min. 3 police | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priehradky vo dverách** | min. 2 priehradky | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Zásuvky v mrazničke** | min. 3 zásuvky | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 4 – Chladnička kombinovaná (veľká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **250 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 40dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 9hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem chladničky** | min. 198 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem mrazničky** | min. 52 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 220kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 190 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 70 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifiká** | Zameniteľné otváranie dverí  Priehradka na fľaše  LED osvetlenie  Zásuvka na zeleninu  No Frost alebo ekvivalent  Technológia Multi Flow alebo ekvivalent\* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Police v chladničke** | min. 3 police | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priehradky vo dverách** | min. 2 priehradky | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Zásuvky v mrazničke** | min. 3 zásuvky | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 5 – Mraznička skriňová** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **12 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 7 hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 40dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem mrazničky** | min. 145 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 220kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 185 cm  Šírka max. 75 cm  Hĺbka max. 80 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet oddelených priestorov v mrazničke** | min. 5 priestorov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 6 – Mraznička truhlicová** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **14 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 210kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Skladovacia doba pri poruche** | min. 20hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 50dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Čistý vnútorný objem mrazničky** | min. 195 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer:**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 100 cm  Šírka max. 130 cm  Hĺbka max. 80 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Drôtene koše** | min. 1 kôš | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 7 – Podskrinkový** **digestor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **48 ks** |
| **Energetická trieda** | min. C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 66dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkon odsávania** | min. 170m3/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet rýchlosti** | min. 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 43kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 20 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 51 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Uhlíkový a tukový filter  LED osvetlenie, | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Farba** | Nerez | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 8 – Indukčná varná doska** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **36 ks** |
| **Príkon** | min. 3kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie** | min. 230V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 5 cm max. 8 cm  Šírka min. 25 cm max. 35 cm  Hĺbka min. 45 cm max. 55 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Vstavaná,  Sklenený povrch,  2 zóny,  Bez rámika,  Čierna,  Dotykové ovládanie, Ukazovateľ zvyškového tepla | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 9 – Automatická pračka s horným plnením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **48 ks** |
| **Energetická trieda** | min. C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 60kWh/100 cyklov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba vody na cyklus** | max. 50l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 80dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita bubna** | min. 5kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Otáčky odstreďovania** | min. 1000ot/min | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet programov** | min. 12 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 90 cm  Šírka max. 45 cm  Hĺbka max. 65 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 10 – Automatická pračka s predným plnením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **65 ks** |
| **Energetická trieda** | min. C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 70kWh/100 cyklov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba vody na cyklus** | max. 50l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 80dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita bubna** | min. 7kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Otáčky odstreďovania** | min. 1150ot/min | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Účinnosť odstreďovania** | min. B | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet programov** | min. 11 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 60 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 11 – Automatická sušička** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **60 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 300kWh/ročne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 70dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita bubna** | min. 7kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet programov** | min. 5 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 90 cm  Šírka max. 70 cm  Hĺbka max. 75 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 12 – Umývačka riadku, voľne stojaca (široká)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **33 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba vody na cyklus** | max. 11 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet umývacích programov** | min. 5 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 80kWh/100cyklov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 55dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 60 cm  Hĺbka max. 65 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Nerez | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 13 – Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **31 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba vody na cyklus** | max. 10 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet umývacích programov** | min. 4 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba elektrickej energie** | max. 75kWh/100cyklov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 50dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 45 cm  Hĺbka max. 60 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Farba** | Nerez | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 14 – Elektrický sporák s rúrou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **95 ks** |
| **Energetická trieda** | min. D | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Spotreba na cyklus** | max. 2kWh | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Vnútorný objem rúry** | min. 55 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 85 cm  Šírka max. 55 cm  Hĺbka max. 75 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Varná doska:  Sklo-keramická varná doska,  4 varné zóny  Svetelný indikátor zvyškového tepla,  Rúra:  Sklenené dvierka na rúre  Typ rúry – elektrický  Spodné a horné vyhrievacie teleso s ventilátorom  Funkcia grilu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Farba** | Nerez/strieborná | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 15 – Elektrický sporák** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Príkon platne** | min. 2,5kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer platne** | min. 20cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet platní** | min. 4ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 80 cm  Šírka min. 70 cm  Hĺbka min. 80 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Materiál sporáka hliník/nerezová oceľ  Materiál platne liatina  Signalizáciu zapnutia | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Farba** | Nerez | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 16 – Chladiaca skriňa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Čistý vnútorný objem chladničky** | min. 400 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 160 cm  Šírka min. 50 cm  Hĺbka min. 50 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál** | Kov/umelá hmota | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Nastaviteľná polica** | Min. 3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo** | Min. R290/CFC alebo R134 alebo R600a | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenia** | Digitálna regulácia teploty | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Farba** | Nerez alebo biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 17 – Dvojplatničkový elektrický varič** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **185 ks** |
| **Priemer 1. platne** | 17-19 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer 2. platne** | 14-16 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon** | min. 2,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Liatinové platne  Plynule regulovateľný termostat  Poistka proti prehriatiu  Svetelná signalizácia  Protišmykové nožičky | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Farba** | Nerez alebo biela | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 18 – Stojanový ventilátor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **550 ks** |
| **Výkon** | min. 40W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rýchlosti** | min 3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer lopatiek** | min. 40 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Nastaviteľná výška** | min. 100cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Automatická horizontálna rotácia v uhle** | 90° (+-5%) | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Krížová základňa** | min. 50 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Predná a zadná kovová ochranná mriežka Nastaviteľný uhol sklonu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 19 – Stolový ventilátor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **430 ks** |
| **Výkon** | min. 30W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer lopatiek** | min. 30 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rýchlosti** | min 3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Automatická horizontálna rotácia v uhle** | 90° (+-5%) | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Nastaviteľný uhol sklonu  Predná a zadná kovová ochranná mriežka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 20 – Teplovzdušný konvektor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **215 ks** |
| **Výkon** | min. 2kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Regulácia výkonu** | min. 2 stupňová regulácia výkonu | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Plynule regulovateľný termostat  Voľne stojaci | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška max. 30 cm  Šírka max. 15 cm  Hĺbka max. 25 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 21 – Prenosná klimatizácia s kúrením** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **185 ks** |
| **Energetická trieda** | min. A | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkon chladenia** | min. 3 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkon kúrenia** | min. 3 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 70dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prietok vzduchu** | min. 400m3/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladiaci a kúriaci výkon** | min. 11000Btu/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Odvlhčovanie  Display  Časovač  Diaľkový ovládač | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 22 – Elektrický priamo výhrevný konvektor** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **115 ks** |
| **Príkon** | min. 2 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Krytie** | min. IP 20 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška)** | šírka 60 cm  hĺbka 20 cm  výška 40 cm  Povolené Rozpätie ± 20% | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Poistka proti prehriatiu  Voľné stojací na nožičkách alebo kolieskach  Možnosť inštalácie na stenu  Ventilátor | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 23 – Odvlhčovač vzduchu** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **53 ks** |
| **Vysúšanie** | min. 20 l/deň | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem výmeny vzduchu** | min. 150 m3/hod | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby na vodu** | min. 5 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 54 dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Šírka x Hĺbka x Výška)** | šírka 30 cm  hĺbka 20 cm  výška 50 cm  Povolené Rozpätie ± 20% | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Doplnkové príslušenstvo** | Aktívny uhlíkový filter  Časovač  Displej  Na kolieskach | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 24 – Naparovacia žehlička** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **33 ks** |
| **Príkon** | min. 2,4 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádržky** | min. 300 ml | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Konštantná para** | min. 30 g/min | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Špecifikácia** | Nastaviteľná teplota | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 25 – Prietokový beztlakový ohrievač vody** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **176 ks** |
| **Príkon** | min. 2 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prietok** | min. 2 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Beztlaková zmiešavacia batéria  Tepelná ochrana  *(pozn. umiestnenie – pod a nad umývadlo)* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Ochrana** | min. IP 24 | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 26 – Nástenný elektrický ohrievač vody 80 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **37 ks** |
| **Objem** | min. 80 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon** | min. 1,8 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP X4 | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Tepelná ochrana  Mrazuvzdorná poistka  Poistný ventil so spätnou klapkou  *(pozn. umiestnenie – vertikálna montáž na stenu)* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 27 – Nástenný elektrický ohrievač vody 120 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **28 ks** |
| **Objem** | min. 120 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon** | min. 2 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP X4 | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Tepelná ochrana  Mrazuvzdorná poistka  Poistný ventil so spätnou klapkou  *(pozn. umiestnenie – vertikálna montáž na stenu)* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 28 – Nástenný elektrický ohrievač vody 150 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **20 ks** |
| **Objem** | min. 150 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon** | min. 2 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP 24 | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Poistka proti prehriatiu s funkciou reset a proti zamrznutiu vody  Poistný ventil so spätnou klapkou  *(pozn. umiestnenie – vertikálna montáž na stenu)* | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 29 – Stolná LED lampa** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **950 ks** |
| **Príkon** | min. 9W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Pohyblivé nastaviteľné rameno  Nastaviteľná teplota svetla (min 3 úrovne)  Regulácia jasu (min 3 úrovne)  Napájací kábel  Voľné stojaca s podstavcom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Ochrana** | min. IP 20 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Svetelný tok** | min. 450 lm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 30 – Kobercový extraktor/tepovač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **44 ks** |
| **Výkon** | min. 1000 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napájací kábel** | min. 6m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka sacej hadice** | min. 2m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby na čistú/špinavú vodu** | min. 4/4 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Systém s 2 nádržami (čistá voda a špinavá voda)  Možnosť použiť ako mokro-suchý vysávač,  Netkané filtračné vrecko  Trubice na tepovanie a extrakciu,  Štrbinová hubica,  Hubica na čalúnenie,  Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou  Patrónový alebo plochý skladaný filter | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príslušenstvo** | Čistič kobercov min. 1 liter (originál od výrobcu ponúknutého zariadenia) | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 31 – Vysávač profesionálny** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **86 ks** |
| **Výkon** | min. 1100 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby** | min. 25 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napájací kábel** | min. 7,5m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka sacej hadice** | min. 3m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Sacia hadica,  Flexibilná sacia hadica  Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou,  Plochý skladaný filter vo vyberateľnej filtračnej kazete,  Štrbinová hubica,  Filtračné vrecko z netkanej textílie,  Funkcia vyfukovania,  Čistenie filtra,  Vypúšťacia skrutka,  Adaptér pre pripojenie elektronáradia,  Automatické zapínanie a vypínanie,  Možnosť použiť ako mokro-suchý vysávač | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 32 – Vysávač priemyselný** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **116 ks** |
| **Výkon** | min. 1200 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby** | min. 20 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Funkcia fúkania,  Odtokový ventil,  Vypúšťací ventil,  Vysávač na mokré a suché vysávanie,  Antistatický systém | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výbava** | - Hubica na podlahu  - Kefová vložka  - Gumová hubicová vložka  - Štrbinová hubica  - 2 x extrakčné rúry  - Extrakčný adaptér  - Papierové filtračné vrecko  - Filter  - Predradený filter | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 33 – Vysávač bezvreckový** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **48 ks** |
| **Výkon** | min. 700 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita prachovej nádoby** | min. 1,5 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hlučnosť** | max. 80dB | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Filter – HEPA 12,  Podlahová trubica,  Prachová kefa/štetec na nábytok,  Štrbinová hubica,  Hubica na tvrdé podlahy | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 34 – Stropný ohrievač** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP34 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer vyhrievacieho telesa** | min. 40 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Max. výkonnostná úroveň** | min. 1500W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výkonnostné stupne** | min. 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Kovová konštrukcia | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 35 – Exteriérový gumený predlžovací kábel s 1 zásuvkou 50 m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **65 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 50 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Zástrčka sieťová  Vodiče: min. 3 x 1,5 mm2 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 36 – Interiérový prepäťový predlžovací kábel s vypínačom 7 zásuviek 5m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **550 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 7 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 5 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom  Tepelná poistka  Prepäťová ochrana | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 37 – Exteriérový gumený predlžovací kábel s vypínačom 4 zásuvky 10m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **265 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 4 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 10 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP44 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom  Materiál kábla: guma | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 38 – Interiérový predlžovací kábel s vypínačom 5 zásuviek 10m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **390 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 5 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 10 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 39 – Exteriérový gumený predlžovací kábel na bubne 3 zásuvky 50m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **85 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 3 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 50 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP44 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Tepelná poistka proti preťaženiu  Materiál kábla: guma | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 40 – Interiérový gumený predlžovací kábel s vypínačom 4 zásuvky 15m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **230 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 4 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 15 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Ochrana** | min. IP20 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom  Materiál kábla: guma | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 41 – Rozbočovacia guľatá zásuvka (Rozdvojka)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **600 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 3 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Bez vypínača | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 42 - Osvetľovacie teleso na trojnožke** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **50 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Typ svetelného zdroja** | LED | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výkon** | 2 x max. 70 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet svetelných zdrojov** | min. 2 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Uhol svietenia** | min. 90 stupňov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Svietivosť** | min. 10 000lm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka prívodného kábla** | min. 10m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Studené biele svetlo  Teleskopický stojan so základňou | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 43 – Interiérový prepäťový predlžovací kábel s vypínačom 5 zásuviek 5m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **840 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 5 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 5 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom  Tepelná poistka  Prepäťová ochrana | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 44 – Sklokeramická varná doska** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **31 ks** |
| **Napätie** | min. 230V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer**  **(Výška x Šírka x Hĺbka)** | Výška min. 4,5 cm max. 6  Šírka min. 57 cm max. 60 cm  Hĺbka min. 50 cm max. 53 cm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Vstavaná,  Sklenený povrch,  4 varné zóny,  Bez rámika,  Čierna,  Dotykové ovládanie, Ukazovateľ zvyškového tepla | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 45 – Interiérový prepäťový predlžovací kábel s vypínačom 3 zásuvky 3m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **490 ks** |
| **Napätie** | min. 230 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet zásuviek** | min. 3 ks | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dĺžka** | min. 3 m | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | S vypínačom  Tepelná poistka  Prepäťová ochrana | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

\*Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz verejný obstarávateľ dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.

V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

1. Súčasťou ponuky musí byť vlastný návrh plnenia, ktorý ponúka uchádzač v rámci tejto konkrétnej zákazky. V prílohe uchádzač uvedie typové označenie a technické parametre tovaru, ktorý ponúka ako vlastný návrh plnenia, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru/tabuľky/ uvedenom v tomto opise predmetu zákazky, časť vzor – vlastný návrh plnenia.
2. Verejný obstarávateľ si uplatňuje oprávnenia upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiace ustanovenia zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk. Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*