|  |
| --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** |
| **Položka č. 1 Výjazdový tablet**  |
| **Výrobca:** |
| **Typové označenie:** |
| **Množstvo:** | **2100 ks** |
| **Parameter:**  | **Špecifikácia:** |
| Displej - Veľkosť: | Veľkosť: 8" |
| Displej - Typ: | TFT |
| Displej - Rozlíšenie:  | min. 1920 x 1200 (Full HD+) |
| Displej - Dotykový | dotyková senzitivita pre prácu v rukaviciach |
| Operačný Systém: | min. Android 14 alebo ekvivalent |
| Procesor – Počet jadier: | min. 8 |
| Procesor – Frekvencia procesora (GHz): | max. 2,4 GHz |
| Pamäť (RAM) – Veľkosť : | min. 6 GB |
| Úložisko – Veľkosť:  | min. 128 GB |
| Slot pamäťová karta:  | microSD |
| Podporovaná pamäťová karta:  | min. 512 GB  |
| Fotoaparát – rozlíšenie zadného fotoaparátu:  | min. 13 MPx |
| Počet objektívov zadnej kamery:  | Min. 1 |
| Predná videokamera:  | áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu : | min. 5MPx |
| Maximálne rozlíšenie videa: | min. 4K UHD (3840x2160) |
| Batéria - Kapacita:  | min. 5050 mAh |
| Batéria - Funkčnosť | vymeniteľná batéria a funkčnosť tabletu aj bez batérie |
| Pripojenie:  | min. Wi-Fi, min. mobilná sieť 5G (dátová sieť), min. káblové pripojenie: USB-C, 3,5 mm stereo jack na pripojenie audio zariadenia (slúchadla), Bluetooth min. 5.3, možnosť pripojiť k PC.  |
| Konštrukcia – Odolnosť:  | min. IP68 a MIL-STD-810H |
| Hmotnosť (g):  | Max. 450g |
| Snímače: | min. G-senzor, Snímač priblíženia, Snímač okolitého svetla, Digitálny kompas, Gyroskopický senzor, Čítačka odtlačkov prstov, Čítačka tváre.  |
| Záruka, servis:  | Záruka min. 3 roky, oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Položka č. 2 Nabíjací držiak na tablet do auta kompatibilný s položkou č. 1**  |
| **Výrobca:** |
| **Typové označenie:** |
| **Množstvo:** | **2100 ks** |
| **Parameter:**  | **Špecifikácia:** |
| Prevedenie:  | Verejný obstarávateľ umožňuje zostavenie z viacerých častí rovnakého výrobcu, ktoré dokopy tvoria jeden celok spĺňajúci požadovanú funkcionalitu a kompatibilitu s položkou č. 1Položka č. 2 musí obsahovať:Držiak s nabíjaním pomocou pogo konektoraOtáčanie na výšku alebo šírkuJednoduché vkladanie a vyberanie tabletu z držiaka jednou rukouUchytenie držiaka na čelné sklo vozidla prísavkou s mimoriadne silnou priľnavosť do náročných podmienokVstupný konektor: USB typu CZariadenie obsahuje ochranu proti prebíjaniu a prehriatiu. Obsahuje podporu PPS a PD3.0 Celkový výkon max. 48 WMateriál: vysokopevnostný kompozit alebo kov |
| Záruka, servis: | Záruka min. 3 roky, oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Položka č. 3 Napájací adaptér k nabíjaciemu káblu (ak nieje súčasťou)**  |
| **Výrobca:** |
| **Typové označenie:** |
| **Množstvo:** | **2100 ks** |
| **Parameter:**  | **Špecifikácia:** |
| Prevedenie:  | Nabíjací adaptér 220V s minimálnym výkonom 25W |
| Záruka, servis: | Záruka min. 3 roky, oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Položka č. 4 Pamäťová microSD karta**  |
| **Výrobca:** |
| **Typové označenie:** |
| **Množstvo:** | **2100 ks** |
| **Parameter:**  | **Špecifikácia:** |
| Kapacita disku a úložiska:  | min. 512 GB |
| Typ pamäťovej karty: | micro SDXC |
| Rýchlosť čítania: | min. 130 MB/s |
| Trieda rýchlosti: | min. 10 |
| Kategória pamäťovej karty: | min. A2 |
| Adaptér:  | Súčasťou dodávky je adaptér na klasickú SD kartu. |
| Záruka, servis: | Záruka min. 3 roky, oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) |
|  |  |

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

* Z hľadiska bezpečného využívania mobilných zariadení musia zariadenia spĺňať podmienku primeranej úrovne ochrany osobných údajov, v zmysle rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti.