**Opis zadania**

Zakres prac obejmuje przebudowę kotłowni gazowej z kotłem atmosferycznym na nową gazową kondensacyjną, z dwoma kotłami gazowymi, kaskadowymi, ze zbiorczym czopuchem spalin, wykonaniu nowego wkładu komina spalinowego z elementami łączonymi na uszczelki, oraz nowej automatyki, armatury i uzbrojenia układu technologicznego kotłowni. Rozbudowie podlega również instalacja gazowa w kotłowni. Przed oddaniem instalacji gazu do użytku należy wykonać próbę szczelności. Kaskada kotłów gazowych uruchamiana będzie w momencie gdy wystąpi zapotrzebowanie na ciepło po stronie odbiorników ciepła. W ramach remontu kotłowni należy dostosować istniejącą instalację wod-kan. Dla potrzeb nowej kotłowni wykonać odpowiednie podejścia dopływowe i odpływowe do urządzeń. Przewidziano również częściową wymianę uszkodzonych tynków w kotłowni i odnowienie powłok malarskich.

Uwaga:

Istniejący podgrzewacz wody został wymieniony na nowy – nie podlega wymianie.

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do mieszkań, związana z remontem kotłowni, powinna być możliwie jak najkrótsza.

Kody CPV:

45333000-0 roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne