Príloha č. 4.1 pre časť 1

**TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a VýpoČet zmluvnej ceny**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba podľa § 8 ods.1 / verejný obstarávateľ | LEGNO TRADE s.r.o., Dukelská 837/134, 087 01 Giraltovce |
| Názov predmetu zákazky | **„Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva“**  časť 1: „Pasová píla "  časť2 : „Skracovacia píla "  časť3: „Rozmietacia píla“  časť 4: „Odsávanie 2 pásových píl, skracovacej, omietacej píly"  **\*podčiarknuť časť, pre ktorú platí predmetný dokument** |

Časť 1: **„Pásová píla“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Identifikácia uchádzača:*** | | | |  |  |
|  | | |
|
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Opis/ Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná technická hodnota** (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Uchádzač uvedie **konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru**  - vlastný návrh plnenia (vyjadrenie ÁNO/NIE resp parameter) | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **Pásová píla** | | | |  | **Parameter a popis** | **Minimálna požadovaná hodnota** |  | | 1. | Motor | 30-42 kW |  | | 2. | Priemer kolies | 1050-1200 mm |  | | 3. | Šírka kolesa | 100-120 mm |  | | 4. | Šírka pílového pásu | 100-150 mm |  | | 6. | Maximálna šírka rezania | 1000-1150 mm |  | | 7. | Maximálny rezný priemer | 1000-1150 mm |  | | 8. | Napínanie pílového pásu | Áno |  | | 9. | Vývod na odsávanie | Áno |  | | 10. | Predrez na čistenie guľatiny | Áno |  | | 11. | Dĺžka dráhy | 13 m |  | | 12. | Dĺžka kmeňa | 9,5m |  | | 13. | Hydraulické upínače | 6 ks |  | | 14. | Hydraulické upínače s nehnacím valcom | 3 ks |  | | 15. | Hydraulické upínače s hnacím valcom | 3 ks |  | | 16. | Obracač guľatiny s motorom, prevodovkou a reťazou | 2 ks |  | | 17. | Elektronická riadiaca jednotka s programom | Áno |  | | 18. | Hydraulická pumpa na dráhe s motorom | 5,5-12 kW |  | | 19. | Kapacita | 25-40 m3/8h |  | | 20. | Brúska pílových pásov | Áno |  | | 21. | Pasový dopravník na vývoz dosiek | Áno |  | | 22. | Noha na nakladanie guľatiny | 4x vidlica, 2x piest |  | | 23. | Nehnaný valčekový dopravník | 9m |  | |  | Automatický system na pridržiavanie dosiek | Áno |  | | | | | |  | Súčasťou zakúpených strojov bude aj kompletná sprievodná dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku ako: certifikáty strojov platné v krajinách EÚ (vyhlásenie o zhode návod na obsluhu, opravy, údržby (môže byť v digitalizovanej forme), mazací plán, zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách, katalóg - zoznam náhradných dielov (môže byť v digitalizovanej forme) | áno |  | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  |
| **Výpočet zmluvnej ceny :** | | | |  |  |
| *časť 1. – Pásová píla* | | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Predmet** | **Množstvo** | **Cena bez DPH v Eur** |
| 1. | Pásová píla | 1 ks |  |
| **Cena celkom v EUR bez DPH pre Časť 1** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia |  |  |  |  |  |  |  |

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača