**Príloha č. 1** – Opis predmetu zákazky

|  |  |
| --- | --- |
| ***Technická špecifikácia predmetu zákazky Úžitkové vozidlo do 3,5 tony*** |  |
| **Rozmery a hmotnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maxim.** | **Presne** |
| Vnútorná dĺžka ložnej plochy | mm | 2167 |  |  |
|  Vnútorná šírka ložnej plochy | mm | 1527 |  |  |
| Výška nákladového priestoru | mm |  | 1638 |  |
| Prevádzková hmotnosť | kg |  | 1612 |  |
| Užitočná hmotnosť | kg |  | 784 |  |
| Celková hmotnosť | kg |  | 2370 |  |
| Celková hmotnosť jazdnej súpravy | kg |  | 3220 |  |
| **Technické údaje** |  |  |  |  |
| Druh paliva |  |  |  | **Diesel** |
| Prevodovka |  | **5-stupňová** |  |  |
| Objem | **cm3** |  | **1499** |  |
| Objem nádrže | **litre** |  | **50** |  |
| Kolesá | **palec** |  |  | **16** |
| Výkon motora | **kW** | **73** |  |  |
| Krútiaci moment | Nm | 254/1750 1/min |  |  |
| Emisná norma |  |  |  | Euro 6 |
|  | Jednotka | Minimum | Maxim. | Presne |
| Spotreba |  |  |  |  |
| Kombinovaná | L/100km |   | 4,6 |  |
| ***MINIMÁLNA ZÁKLADNÁ VÝBAVA:**** 6 kotviacich bodov nákladnom priestore
* ABS s brzdovým asistentom
* AFU – podpora brzdenia v núdzovej situácii
* Automatické spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení
* Bočné ochranné lišty
* Detekcia podhustenia pneumatík
* Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
* Elektrická parkovacia brzda
* Látkové čalúnenie
* Manuálna klimatizácia
* Palubný počítač
* Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
* Plnohodnotné rezervné koleso
* Pomoc pri rozjazde do kopca
* Posilňovač riadenia
* Pravé bočné posuvné dvere plechové
* Osvetlenie interiéru a batožinového priestoru
* Peľový filter
* Plná deliaca prepážka
* Predné svetlomety do hmly s prídavným svetlom do zákrut
* REF rozdeľovač brzdného účinku
* Rádio RD6 s ovládaním pod volantom
* Samostatné sedadlo spolujazdca ,počet miest na sedenie 3
* Možnosť sklopiť sedadlo spolujazdca pre prepravu dlhšieho materiálu
* Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
* Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu
* Tónované sklá
* Zadné dvojkrídlové dvere asymetrické
* Zásuvky 12V a 220V
* Plechová ochrana motora
* Airbag spolujazdca
* Zadný parkovací asistent

**Osobité požiadavky na plnenie:** |  |
| Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000km(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov) v cene vozidla |
| Dodávateľ musí byt autorizovaný predajca áut |
| K motorovému vozidlu požadujeme dodať :platný TP, návod na obsluhu v SK,servisnúknižku,min.2x kľúč, výbavu a príslušenstvo v rozsahu technickej špecifikácie, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy |
| Odovzdanie v mieste kupujúceho |
| Do 3 dní po skončení súťaže doručiť presnú špecifikáciu zariadení a vozidla s certifikátmi |
| Dodanie vozidla najneskôr 30dní od podpisu zmluvy |
| V prípade, ak bude zistené ,že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar vrátiť |
| Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi |
| Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru |
| Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy ak nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľ a technickou špecifikáciou, alebo ak pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla sa zistí vada. |
| Nesplnenie akejkoľvek zadanej technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy |
| Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis a garantovať pozáručný servis v autorizovanom servisnom stredisku vzdialenom najviac 20km od sídla objednávateľa, dostupnosť servisných služieb do 24 hod. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |