**Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky a kalkulácia ceny**

Miestom plnenia predmetu zákazky sú objekty BVS:

Prešovská 48,  Bratislava

Devínska cesta 1, Bratislava

Bojnická 6, Bratislava

Kutlíková 4, Bratislava

Starohájska 14, Bratislava

Pri Šajbách 2/A. Bratislava

ČOV Vrakuňa, Hlohová,  Bratislava

Kukučínova 35, Malacky

Dolná 111, Modra

Hollého 71, Holíč

ČOV Železničná 124, Senica

Hviezdoslavova 20, Senica

Staničná 22, Brezová pod Bradlom

Toplianska 1. Bratislava

**Rozsah predmetu diela**

- dodávka materiálu podľa technickej špecifikácie a konkrétnej objednávky, maliarske práce

a natieračské práce,

- ďalšie súvisiace práce a služby,

- vysprávkové práce a opravy vrátane odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu,

**Špecifikácia predmetu**

Realizácia maliarskych prác - maľovanie stien a interiérov vrátane dodávky materiálu, opravy zatečených a poškodených stien,

|  |
| --- |
| Rozsah a špecifikácia predmetu zmluvy: |
| Vykonávanie maliarskych prác pozostávajúcu z nasledovných krokov: |
| * mechanické očistenie stien a stropov, odstránenie vydutých maľoviek a drobné vysprávkové práce prasklín (sieťkovanie podľa potreby), |
| * preizolovanie stien po zatečení, v prípade potreby lokálne umytie mastnoty mydlovým roztokom, |
| * maľbu realizovať 2-násobným náterom, prípadne nanášanie jednej vrstvy farby striekaním, |
| * použitie vlastných rebríkov, v prípade potreby inštalácia vlastného lešenia, manipulácia s lešením a odvoz lešenia, |
| * pozakrývanie nábytku, kobercov a podláh, oblepenie zárubní, okien, parapetov, dverí, zásuviek, vypínačov, svietidiel, vykurovacích telies a pod. maliarskou lepiacou páskou, * ukončovacie práce - upratanie priestorov po maľovaní je zahrnuté v cene prác * ekologická likvidácia a odvoz vzniknutého odpadu (nie do kontajnerov BVS) je zahrnutá v cene prác |
| Technická špecifikácia maliarskeho materiálu: |
|  |
| * Interiérová maliarska farba biela * originálne balenie, I. akosť |
| * belosť - so zvýšenou belosťou (90-95% MgO). |
| * odolnosť proti oteru za sucha - stupeň 0 |
| * stálosť farby |
| * zhotoviteľ musí disponovať certifikátom použitej farby. |
| * penetračný prostriedok v suchom stave – transparentný   Doprava z Bratislavy   * V prípade že práce budú vykonávané mimo Hlavného mesta SR Bratislavy, môže dodávateľ fakturovať dopravné náklady. Dopravné náklady sa preplácajú z Bratislavy na miesto dodávky služby. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maliarske a drobné práce** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Druh diela** | **Merná jednotka** | **Predpokladané množstvo** | **Jednotková cena Eur** | **Spolu Eur** |
| Ručný náter dvoch vrstiev bielej interiérovej oteru vzdornou farby do výšky 3,5 m - dve vrstvy | m2 | 8000 |  |  |
| Ručný náter dvoch vrstiev bielej interiérovej oteru vzdornou farby nad 3,5m do maximálnej výšky 6m - dve vrstvy | m2 | 230 |  |  |
| Nanášanie jednej vrstvy bielej interiérovej oteru vzdornou farby striekaním do výšky 3,5 m | m2 | 8000 |  |  |
| Nanášanie jednej vrstvy bielej interiérovej oteru vzdornou farby striekaním nad 3,5m do maximálnej výšky 6m | m2 | 230 |  |  |
| Vysprávky stien, dier a trhlín do 10% plochy | m² | 300 |  |  |
| Penetrácia stien | m² | 1000 |  |  |
| Zakrývanie okien, dverí a interiérových zariadení zakrývanie fóliou, opáskovanie | m2 | 700 |  |  |
| Zakrývanie podlahy | m2 | 1500 |  |  |
| Oškrabanie, odstránenie pôvodných vrstiev maľovky, náterov | m2 | 100 |  |  |
| Stierkovanie stien - nanesenie jemnej sadrovej omietky (podklad), vrchná vrstva stierkovanie, brúsenie stierky | m2 | 97 |  |  |
| Očistenie povrchov od prachu, nečistôt a mastnoty | m² | 200 |  |  |
| Osadenie AL rohových / ukončovacích líšt | bm | 30 |  |  |
| Náter bielou interiérovou umývateľnou a oteru vzdornou farbou výška do 3,5 m - dve vrstvy | m² | 100 |  |  |
| Dopravné náklady z Bratislavy | km | 300 |  |  |
| **Celková cena spolu v EUR bez DPH:** |  |  |  |  |

**Uchádzač vyplní všetky žlto podfarbené polia.**