**Opis - ŠPECIFIKÁCIA**

 **„Jednorazový ochranný oblek typ EN 14126 “**

**ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:**

* Farba biela, nie je nutnosťou
* Antistatický
* S podlepenými švami
* S elastickým patentom na rukávoch
* Kategória 3
* Typ 4B, 5B, 6B
* EN 14126 musí spĺňať - minimálna požiadavka,
* EN 14605,13982-1, 13034,1149-5, 1073-2 – vhodné nie potrebné
* Celotelový aj s ochranou hlavy s integrovanými návlekmi na nohy
* alternatíva bez integrovaných návlekov – návleky musia byť súčasťou dodania a musia byť pevne utiahnuteľné na nohavicu ochranného obleku
* 100% polyetylén TYVEK, alebo alternatívny materiál membránový, netkaná textília

**Špeciálne POŽIADAVKY:**

Ochranný odev proti pôvodcom nákazy zaručujú ochranu pokožky a používateľov pred možným kontaktom s biologickými látkami a pomáha zamedziť šíreniu choroboplodných zárodkov. Ochranný odev certifikovaný podľa normy EN 14126 možno identifikovať podľa piktogramu označujúceho biologické nebezpečenstvá.