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Zakres planowanych do wykonania obiektów w ramach MRN3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
                    






   
 
INFORMACJE  OGÓLNE 
 
Przedmiotowe opracowanie stanowi zbiór informacji niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadnia inwestycyjnego pn. : 
 
„Świadczenie usługi nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi realizowanymi w Nadleśnictwie Namysłów w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3).”
 
 
Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych –kontynuacja (MRN3)” 
 
Zamawiającym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów. 
 
Zadanie obejmuje wykonanie rewitalizacji zbiornika wodnego i urządzeń melioracji wodnych, zastawek, przepustów, mnichów. Ponadto w ramach działań inwestycyjnych przewiduje się prace o charakterze renaturyzacji.
 
Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w tej części Projektu: 
1. Rewitalizacja stawu wraz z systemem zasilania w wodę. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Polkowskie.
2. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Siemysłów.
3. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Gola.
4. Odcinkowa renaturyzacja dopływu z Małej Kolonii do Szerzyny.

Poprzez obszar mokradłowy zgodnie z Podręcznikiem Wdrażania Projektu zasadniczo rozumie się obszary, na których poziom wody jest bliski poziomowi gruntu lub występuje ponad jego powierzchnię na niewielką wysokość (ok. 0,6 m). Retencja wody na wymienionych wyżej obszarach polega na utrzymywaniu zapasu wilgoci w ośrodku gruntowym. 
 
Wg podziału administracyjnego obiekty znajdują się na terenie gminy Domaszowice,
powiat namysłowski, województwo Opolskie oraz w gminie Świerczów powiat namysłowski, województwo Opolskie. 
 


 
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTÓW. 
 
Zaprojektowane obiekty hydrotechniczne i wodno-melioracyjne powinny zapewnić możliwość zapewnienia gospodarowania wodą dla osiągniecia wskaźników wymaganych przez Zamawiającego. W zakresie rozwiązań technicznych należy dążyć do działań optymalizujących koszty przyszłego wykonawstwa przy osiągnięciu maksymalnych korzyści. W zakresie użytkowania zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowić budowle bezobsługowe których w pierwszej fazie eksploatacji utrzymanie będzie się ograniczać do prac konserwacyjnych. 
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW. 

Zgodnie z zawartym zobowiązaniem na wykonanie obiektów małej retencji dla przedmiotowej części zadania Nadleśnictwo zobligowane jest do osiągnięcia na wymienionych obiektach wskazanych parametrów: 
 
	L.P 
	Nazwa i numer zadania 
	Nr obiektu 
	Rodzaj budowli 
	Rodzaj obiektu 
	Wskaźnik 

	
	
	
	
	
	produktu 
	rezultatu 
	rezultatu 

	
	
	
	
	
	Liczba obiektów szt 
	Pojemność obiektów m3 
	Objętość retencjon owanej wody – m3 

	1 
	Rewitalizacja stawu wraz z systemem zasilania w wodę. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Polkowskie
	1 
 
	Zbiornik wodny
	Zbiornik wodny
	1
	9 200 
	9 200 

	
	
	
	Obszar mokradłowy
 
	Obszar mokradłowy
 
	7
	
	

	2 
	Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Siemysłów
 
	2 
	Obszar mokradłowy 
	Obszar mokradłowy 
	8
	3 300
	3 300

	3 
	Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Gola 
	3 

	Obszar mokradłowy 
	Obszar mokradłowy 
	
10 
 
	1150 
 
	1150
 

	4 
	Odcinkowa renaturyzacja dopływu z Małej Kolonii do Szerzyny. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Starościn
	4 
	Obszar mokradłowy
	Obszar mokradłowy
	 
3
	450 
	450 

	Budowle łącznie: zbiorniki (1),przepusty (5), progi wodne (7), zastawki (16)
	RAZEM 
	  29 szt 
	14 100 m3 
	14 100 m3 
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